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YcnosHbie 0603Ha4YeHuUs
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- Kadacmpoebiil Homep 3eMefnbHO20 ydacmka
- Kadacmposbiil Homep Kkeapmana
- 2paHuya kadacmpoeozo keapmarna
- Mpoekmupyembiil 2a30mpo8od HU3K020 daeneHus (10d3.)
- Cywjecmeyioujuil 2a30nposod HU3K020 0asneHus
- Cywjecmeyroujull 2a30M1posod 6bICOK020 0aereHus
- Cyuwecmeyiowuli 809011pogod
- Cywjecmeayiowjasi IUHUS C8A3U
- Cyuwecmeyiowasi nod3emHasi kaberbHas TUHUS arieKkmponepedayu
- OxpaHHasi 30Ha 2a30npPos0da 8bICOKO20 U HU3KO20 daereHus
- OxpaHHas 30Ha Kaberis cessu (b=2,0 m)
- OxpaHHas 30Ha 8odonposoda (b=2,0 m)

- OxpaHHas 30Ha nod3emHol kabenbHol nuHuu anekmponepedayu (h=2,0 m)
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ГЛАВА ГОРОДА СЕРДОБСКА 

CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.03.2017 № 11
г. Сердобск

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации города Сердобска «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4а»
       В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области,-
     1.  Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации города Сердобска «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Сердобский район,          г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4а» на 4 мая 2017 года. Время проведения публичных слушаний 16.00 часов по Московскому времени.  Место проведения публичных слушаний: Пензенская обл., Сердобский р-он, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 90, 1 этаж, кабинет 106.

    2.  Подготовку и проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4а» осуществить комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области, утвержденной постановлением Администрации города Сердобска от 29.03.2017 № 207 «О внесении изменений в Постановление  администрации города Сердобска от 27.10.2008. № 756 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Сердобска Сердобского района Пензенской области и об утверждении положения о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки города Сердобска Сердобского района Пензенской области» (в ред. Постановлений от 01.12.2008 № 819, от 02.09.2009 № 540, от 24.05.2011 № 157, от 24.09.2013 № 364) в составе: 

Председатель Комиссии -
Заместитель Главы администрации города Сердобска по ЖКХ      – Д.И. Симонов

Заместитель председателя Комиссии –

Начальник отдела архитектуры и земельных отношений

 администрации города Сердобска                                                        – О.В. Алимов

Члены Комиссии:

Начальник отдела экономики 

администрации города Сердобска                                                     – И.И. Аверкиева

Заведующий сектором отдела архитектуры и земельных отношений

администрации города Сердобска                                                    –  С.Н. Корочков

Заведующий сектором по вопросам дорожного хозяйства

администрации города Сердобска                                                           – А.В. Серов

Заведующий сектором юрист

администрации города Сердобска                                                         – Р.В. Шмаков

      3. Предложения граждан по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4а» принимаются в каб. № 106 по адресу: Пензенская обл., Сердобский р-он, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 90  с 3 апреля  2017 года  по 3 мая 2017 года  с 8.00 до 17.00 часов (перерыв на обед – с 12.00 до 13.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье).

      4.  Настоящее распоряжение о проведении публичных слушаний вместе с  проектом планировки и проектом межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4а» опубликовать в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска» и разместить на сайте Администрации города Сердобска.

      5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города                                                                                         Е.Г. Мельситов 

проект                                      
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА СЕРДОБСКА

СЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________ №______

г. Сердобск

Об  утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4а»

       На основании ст. 45, 46 Градостроительного кодекса  Российской Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области, постановления Администрации города Сердобска от 03.03.2017 № 128  « О подготовке документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории для строительства линейного объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4а», -

         АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить проект планировки  и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4а».  

      2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Сердобска.

     3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству.
Глава администрации                                                                   И.А. Кирюхин 

ООО «Пензаземпроект» 

	Заказчик: ОАО «Газпром газораспределение Пенза»
	Шифр: 108-16-ПМТ.Г


ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

для строительства линейного объекта 

«Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, 

г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4 а»

Том № 1

Положение о размещении объекта капитального строительства
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СОСТАВ ПРОЕКТА:

Материалы проекта планировки территории с проектом межевания в его

составе (утверждаемая часть)

Том1. Положения о размещении объектов капитального строительства и

характеристиках планируемого развития территории

- Текстовые материалы

- Графические материалы:

	№№ п/п
	Наименование
	Лист
	Масштаб

	1
	Чертеж планировки территории
	108-16-ППТ.Г-1
	1:500


Том 2. Обоснование проекта планировки территории

-Текстовые материалы

- Графические материалы:

	№№ п/п
	Наименование
	Лист
	Масштаб

	1
	Схема расположения элемента планировочной структуры
	108-16-ППТ.Г-2
	1:5 000

	2
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
	108-16-ППТ.Г-3
	1:500

	3
	Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта
	108-16-ППТ.Г-4
	1:500

	4
	Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.
	108-16-ППТ.Г-5
	1:500

	5
	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
	ППТ.Г-6
	1:500


Том 3. Проект межевания территории

 Текстовые материалы

 Графические материалы:

	№№ п/п
	Наименование
	Лист
	Масштаб

	1
	Чертеж межевания территории
	108-16-ПМТ.Г
	1:500


Характеристики планируемого развития территории для размещения линейного  объекта 

1. Цели и задачи 


Документация по подготовке проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого размещения элементов планировочной     структуры, установления границ земельных участков и зон планируемого  размещения линейного объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка  по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная , д.4 а».

2.Исходно – разрешительная  документация


Документация по планировке территории – Проект планировки территории с проектом межевания в его составе на строительство линейного объекта «Газопровод низкого давления до границы земельного участка  по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная, д.4а» - разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

· Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. (с изм. на 19 октября 2015 г.) № 190-ФЗ;

· Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. ( ред. от 05.10.2015 с изм. и доп., вступ. в силу с 19 октября 2015 г.) № 136-Ф3;

· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

· СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

· Правил землепользования и застройки города Сердобска Пензенской области, утвержденных решением Собрания представителей города Сердобска Сердобского района Пензенской области от 23.03.2012 №426-53/2 с изменениями от 01.07.2016 г.

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 с изм. на 25.04.2014 г. «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком.

Основанием для разработки проекта планировки являются:

1.  Постановление администрации города Сердобска Пензенской области № 128 от 03.03.2017 г. «О подготовке документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории для строительства линейного объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка  по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная, д.4 а». 

2. Техническое задание на разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории для строительства линейного объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка  по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная , д.4 а».


Проект планировки территории выполнен с учетом генерального плана города Сердобска Пензенской области, на топографической основе в масштабе 1 : 500.


3.Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Линейный объект «Газопровод низкого давления до границы земельного участка  по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная, д.4а» включает в себя строительство газопровода низкого давления. Проектом принята подземная прокладка газопровода.

Подземный газопровод низкого давления прокладывается из стальных труб Ф57х3,5мм (ГОСТ 10704-91) и полиэтиленовых труб  Ø 32х3,0 мм  ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 ГОСТ Р 50838-2009  подземно на глубине 1,35 м от поверхности земли до верха трубы согласно СП 62.13330.2011*.

Источником газоснабжения является существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ø108мм, проложенный по ул.Строительная в г.Сердобске Пензенской области.

Проектом предусматривается:

- врезка в существующий газопровод Ø 108мм диаметром Ø57мм;

- прокладка полиэтиленового газопровода Ф32мм до границы участка земельного участка;

- гидравлический расчет газопровода от точки подключения до потребителя.

Проектом предусматривается устройство под полиэтиленовый газопровод основания толщиной не менее 10 см из мягкого непучинистого грунта и засыпку мягким непучинистым грунтом на высоту не менее 20 см.

Для  предотвращения газопровода от механических повреждений при земляных работах предусмотрена укладка полиэтиленовой желтой ленты шириной 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно газ» по  ТУ 2245-028-00203536 на 20 см выше трубы, Для поиска трассы полиэтиленового газопровода   рядом с полиэтиленовой трубой укладывается спутник – провод АПВ-1х4 с выводом под КИК. 

В проекте рассматривается:

- пересечение с автодорогой с щебеночным покрытием по ул. Строительная;

- параллельное следование с существующим водопроводом.

Способы пересечений выбираются в проектной документации.

При пересечении проектируемой трассы газопровода с существующими подземными коммуникациями разработку грунта в траншее вести  вручную по 5 метров в обе стороны от существующих коммуникаций. 


При пересечении дороги необходимо установить шлагбаумы и указатели объезда.

Для защиты газопровода через грунтовую дорогу прокладывается футляр из труб полиэтиленовых труб Ø 63х5,8 мм  ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 ГОСТ Р 50838-2009   на глубине 1,35 м от поверхности земли до верха футляра. Длина полиэтиленового футляра- 6,0м.  На границе земельного участка проектируемый газопровод заглушить.

Монтаж и испытание вести согласно СП 62.13330.2011*, СП 42-101-2003.


4.Сведения о размещении объекта на осваиваемой территории. 


Зона планируемого размещения объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка  по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная, д.4 а» расположена в границах кадастровых кварталов 58:32:0020470 и 58:32:0020471 общего землепользования 58:32:0000000, в г. Сердобске Пензенской области, на землях населенных пунктов, в зоне 1ЖЗ 102 (зоне жилой застройки средней этажности).


Используемая система координат — МСК-58.

 
Площадь зоны планируемого размещения объекта составляет 58,25 кв.м. Земельный участок носит временный характер на период строительства и будет снят с кадастрового учета по истечении сроков.


5.Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории.

Мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования не требуется.

Мероприятий по изъятию земельных участков не требуется.

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  не требуется.


6.Параметры планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно- технического обеспечения.


Подъездные дороги предусмотрены по существующим  дорогам.


Восстановление существующих дорог в период производства строительно-монтажных работ необходимо предусмотреть проектом рекультивации.


7. Охранная зона.


Охранная зона проектируемого газопровода установлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей":


- для стального газопровода в местах прохождения трассы по населенным пунктам - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;


- для полиэтиленового газопровода вдоль трассы подземного газопровода при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров – с противоположной стороны.


Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий  объектов культурного наследия,  границ зон с особыми условиями использования территорий.  
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1. Обоснование параметров линейного объекта.

3. Cведения о линейном объекте


Данным проектом рассматривается строительство участка подземного газопровода низкого давления в городе Сердобске Пензенской области по ул. Строительная с установкой отключающих устройств (задвижки) у границы земельного участка. 

Проектом принята подземная прокладка газопровода.

Подземный газопровод низкого давления прокладывается из стальных труб Ф57х3,5мм (ГОСТ 10704-91) и полиэтиленовых труб  Ø 32х3,0 мм  ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 ГОСТ Р 50838-2009  подземно на глубине 1,35 м от поверхности земли до верха трубы согласно СП 62.13330.2011*.

Источником газоснабжения является существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ø108мм, проложенный по ул.Строительная в г.Сердобске Пензенской области.

Проектом предусматривается:

- врезка в существующий газопровод Ø 108мм диаметром Ø57мм;

- прокладка полиэтиленового газопровода Ф32мм до границы участка земельного участка;

- гидравлический расчет газопровода от точки подключения до потребителя.

4. Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надёжность линейного объекта.


Участок строительства не относится к сейсмоопасным, дополнительные мероприятия, направленные на сейсмостойкость подземного газопровода не предусматриваются.

Проектом предусматривается устройство под полиэтиленовый газопровод основания толщиной не менее 10 см из мягкого непучинистого грунта и засыпку мягким непучинистым грунтом с заполнением пазухов, при тщательном уплотнении, на высоту не менее 20 см.

Сварку полиэтиленовых труб  следует производить при температуре окружающего воздуха не выше +30 ºС  и  не ниже -15 ºС . 

Для  предотвращения поломки газопровода от механических повреждений при земляных работах предусмотрена укладка полиэтиленовой желтой ленты шириной 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно газ» по  ТУ 2245-028-00203536 на 20 см выше трубы. 

Для поиска трассы полиэтиленового газопровода   рядом с полиэтиленовой трубой укладывается спутник – провод АПВ-1х4 с выводом под КИК. 

Врезка в существующий газопровод низкого давления Ф108мм газопроводом Ф57х3,5мм (ГОСТ 10704-91) выполнить согласно Серия 5.905-25.05. 

Для защиты подземного стального газопровода от коррозии предусматривается защитное покрытие весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005, нанесенного в заводских условиях,  - двухслойное полимерное, состоящее из термоплавкого полимерного подслоя (тризолена) и защитного слоя на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1394-007-02066613-98.

  При переходе газопровода со стали на полиэтилен   запроектировано НС ПЭ63/57Ст. и далее редукционная электросварная муфта ф63/32мм заводского изготовления. 

Для защиты газопровода через грунтовую дорогу прокладывается футляр из полиэтиленовых труб Ø 63х5,8 мм  ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 ГОСТ Р 50838-2009   на глубине 1,35 м от поверхности земли до верха футляра.

На границе земельного участка проектируемый газопровод заглушить.

Монтаж и испытание вести согласно СП 62.13330.2011*, СП 42-101-2003.

Расход газа на котельную автосервиса составляет – 4,0 м3/ч.

Срок эксплуатации полиэтиленового подземного газопровода, исходя из MRS (ГОСТ Р 50838-2009), составляет 50 лет.

Срок эксплуатации шаровых кранов (паспорт завода-изготовителя) составляет 50 лет.

Срок эксплуатации стального газопровода – по истечении расчетного срока службы (указанного в паспорте), но не более 40  лет. 

По истечении срока эксплуатации газопровод подлежит замене или диагностике с целью определения остаточного ресурса.

После завершения работ территория монтажных площадок очищается от строительных и бытовых отходов, приямки засыпаются местным грунтом с последующей рекультивацией, выполняется планировка территории. 

2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории.

5. Сведения о природно-климатических условиях планируемой территории 

Площадка строительства линейного объекта «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная, д.4 а» расположена во «II В» климатическом районе, I климатической зоне Пензенской области и характеризуется достаточным увлажнением  с гидротермическим коэффициентом 1,0-1,1.

Климат г. Сердобска характеризуется ослаблением западного переноса воздушных масс и усилением континентальности, что проявляется в удлинении зимы, сокращением переходных периодов, увеличением морозоопасности в начале и конце лета, возрастании годовой амплитуды температуры воздуха, уменьшении вероятности пасмурного неба и увеличении ясного.

Климатическая характеристика составлена по материалам многолетних наблюдений близлежащей метеостанции, помещенных в справочнике по климату.

Температурный режим города характеризуется следующими величинами:

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-13,0
	-12,5
	-6,8
	4,1
	13,3
	17,5
	19,6
	18,0
	11,6
	4,1
	-3,5
	-9,6
	3,6


Изменчивость температуры из года в год так же, как меж суточная в зимнее время, вызванная интенсивной циркуляцией атмосферы, весьма велика. Почти ежегодно во все месяцы наблюдаются оттепели. Даже в центральные зимние месяцы (январь-февраль) количество их в среднем составляет 5-8 дней в месяц. Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой минус 13,0 градусов и абсолютным минимумом минус 47 градусов. Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет минус 29 градусов, зимняя вентиляционная минус 15,7 градусов.

Продолжительность отопительного периода 208 суток.

Зимой происходят частые смены холодных и теплых течений воздушных масс. Летом погода формируется в большей части за счет трансформации воздушных масс с антициклонов. Этому способствует большой приток солнечной энергии. Летом    преобладает жаркая сухая погода. Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 18 градусов, абсолютный максимум достигает 40 градусов. Продолжительность безморозного периода составляет 127 дней, средняя дата появления первого мороза – 19 сентября, последнего – 14 мая.

Для осени, помимо общего падения температуры, характерны перемены воздушных течений и увеличения скоростей ветра. Количество осадков значительно меньше, чем летом.

Характерным для осени являются туманы, которые могут держаться несколько суток.

Ветровые условия г. Сердобска характеризуются преобладанием в течение года ветров юго-восточного направления.

	Направление

период
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Годовой
	9
	6
	7
	21
	13
	11
	15
	18
	9

	Теплый
	8
	5
	7
	26
	15
	11
	14
	14
	8


Наибольшая повторяемость ветров юго-восточного направления зимой и весной, северо-западного летом и осенью. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного и северо-восточного направления. Западные и северо-западные ветры влажные, юго-восточные и южные приносят зимой сухую морозную погоду, а летом жару и мглу.

Годовой ход скорости ветра выражен довольно четко. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек., достигая наибольших значений в холодный период года 4,3 – 4,5 м/сек., наименьших – в июле – августе 3,2 – 3,1 м/сек.

Суточный ход скорости ветра четко выражен в теплое время года, а зимой сглажен. Число дней с ветром более 15 м/сек составляет в среднем 15 дней, наибольшее – 28 дней. Район города подвержен действию суховеев – горячих ветров высокого давления, сопровождающихся мглою, вихрями и черными бурями.

В годовом ходе облачности наблюдается наибольшее количество облачности в холодный период с ноября по февраль.

Атмосферные осадки в течение года определяются главным образом циклонической деятельностью. Среднегодовое количество осадков составляет 550 мм, из них осадки теплого периода составляют 315 мм. Летом продолжительность осадков меньше, часто осадки имеют ливневой характер.  Наибольшее количество осадков 645 мм отмечено в 1962 году, наименьшее 271 мм в 1938 году. Появление снежного покрова отмечено 2 ноября, схода 1 апреля. Число дней со снежным покровом составляет 141. Средняя  высота снежного покрова на последний день декады составляет 34 см (в поле).

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 75%, достигая наибольших значений 83-85% в зимний период и наименьших 60-63% летом. Максимальная относительная влажность отмечается ночью, минимальная днем. Суточная изменчивость ее наиболее значительна летом от 80 до 55%, зимой она изменяется в течение суток всего на 2-3%.

Среднее число дней с метелью составляет 35, наибольшее около 60. Наиболее сильные метели связаны с глубокими циклонами, которые вызывают усиление ветра. Наибольшее число дней с метелью отмечено в январе-феврале.

Среднее число часов солнечного сияния составляет 1807 в год. Резкое возрастание числа часов солнечного сияния наблюдается в период от февраля к марту, что обусловлено как увеличением продолжительности дня, так и значительным уменьшением весной повторяемости пасмурных дней. Резкое уменьшение числа часов солнечного сияния наблюдается при переходе от ноября к декабрю.

Нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП II-А-6-72 для суглинистых и глинистых грунтов принимается равной 1,5 м., для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 1,75 м.

6.  Краткая гидрографическая характеристика

Проектируемый линейный объект расположен вдали от водотоков.

· Сведения о землепользователях, интересы которых затрагиваются при строительстве и дальнейшей эксплуатации газопровода.

	Муници-

пальный

район, населенный пункт
	Кадастровый номер зем. участка
	Принадлежность
	Площадь, м.кв.

	1
	2
	3
	4

	 г. Сердобск Пензенской области
	58:32:0000000:ЗУ1
	Госсобственность, земли  населенных пунктов
	58,25


Газопровод проходит по землям населенных пунктов. Для строительства проектируемого газопровода земельные участки предоставляются во временное  пользование. Ширина полосы земель, отводимых во временное использование составляет 6 метров.

· Сведения о категории земель на которых располагается линейный объект


При проектировании использовались сведения филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Пензенской области. Согласно полученных сведений линейный объект располагается на землях населенных пунктов. 

· Размеры земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта.


Для строительства проектируемого газопровода земельный участок предоставляется во временное пользование. Испрашиваемые земли предоставляются в краткосрочную аренду с возвратом землепользователям после проведения рекультивации нарушенных земель.


Предоставление земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода. 


Отводимая на время строительства площадь составит 58,25 м.кв.



В полосу временного отвода включена вся зона производства работ.

3. Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Согласно утвержденного генплана города Сердобска в пределах проектируемого объекта действующих и законсервированных скотомогильников и сибиреязвенных захоронений не имеется.


Согласно письма № 408 от 06.03.2017г. администрации г. Сердобска Сердобского района Пензенской области на проектируемом участке под строительство газопровода месторождений общераспространенных полезных ископаемых не имеется. 

· Зоны особо охраняемых территорий.

Согласно письма № 408 от 06.03.2017г. администрации г. Сердобска Сердобского района Пензенской области в зоне строительства газопровода особо охраняемые природные территории местного, регионального, федерального значения отсутствуют.

7. Зоны выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия.

Согласно письма № 408 от 06.03.2017г. администрации г. Сердобска Сердобского района Пензенской области на проектируемом участке под строительство газопровода объекты культурного наследия отсутствуют. 

8. Водоохранные зоны

Проектируемый участок строительства газопровода низкого давления в городе Сердобске по ул. Строительная располагается вне границ водоохранных зон. 

9. Охранные зоны 

Участок, отводимый для размещения линейного объекта «Газопровод низкого давления до границы земельного участка  по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная, д.4 а», пересекается с охранными зонами следующих линейных объектов:

1. Охранные зоны линии электропередач, в том числе:

- охранная зона подземной кабельной линии электропередачи  шириной 2,0 м.

Охранные зоны вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются  в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

2. Охранная зона газораспределительных сетей, в т.ч. 

- охранная зона наружного газопровода высокого и низкого давления, установлена согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением РФ от 20 ноября 2000 г. с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011 г.

3. Охранная зона водопровода - защитная полоса шириной 2,0 м, т. е. по 1,0 м в обе стороны пролегающих труб,  и  считаются охранной зоной на протяжении всей сети.

· Охранная  зона проектируемого газопровода.


В целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением РФ от 20 ноября 2000 г. с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011 г., устанавливается охранная зона газораспределительных сетей.


Под охранной зоной газораспределительных сетей понимается территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий её эксплуатации и исключения возможности её повреждения.


Охранная зона для газораспределительных сетей устанавливается:

- вдоль газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров – с каждой стороны;

- вдоль трассы подземного полиэтиленового газопровода при использовании

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.


Отсчет расстояний при определении охранных зон производится от оси крайних газопроводов.


Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производят при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального транспорта и перехода пешеходов.


На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения;


б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и          железные дороги с расположенными на них газораспределительными           сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию          с эксплуатационными организациями;


в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные          устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие           газораспределительные сети от разрушений;


г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и др. устройства газораспределительных сетей;


д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;


е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;


ж) разводить огонь и размещать источники огня;


з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;


и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;


к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;


л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.


Организации и частые лица, получившие разрешение на ведение работ в охранной зоне газопровода, обязаны выполнить их с соблюдением мероприятий по его сохранности.


Организации, выполняющие работы, которые вызовут необходимость переустройства газопровода или защиту его от повреждений, обязаны выполнить работы с соблюдением требований «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» за счет своих средств по согласованию с организацией, в собственности которой находится данный газопровод.


Плановые работы и реконструкции газопровода, проходящего по территории землепользователя, производятся по согласованию с ним.


Работы по предотвращению, ликвидации аварий или ликвидации их последствий на газопроводе производятся в любое время без согласования с землепользователем, с обязательным уведомлением его о производимых работах.


Юридические и физические лица, виновные в нарушении «Правил охраны газораспределительных сетей», а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.


В соответствии с п.9 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 устанавливаются нормативные расстояния с учетом условий прокладки газопровода, давления газа, определенные строительными нормами и правилами. 


В соответствии с СП 62.13330.2010 г. минимальные расстояния от подземного газопровода до зданий и сооружений принимается по таблице приложения В. 

	Здания и сооружения
	Минимальные расстояния по вертикали (в свету), м, при пересечении
	Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), м, при давлении в газопроводе, МПа, включительно
	
	
	

	
	
	До 0,005
	св. 0,005 до 0,3
	св. 0.3 до 0,6
	св. 0,6 до 1,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 Водопровод, напорная канализация
	0,2
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0
	
	
	

	2 Самотечная бытовая канализация (водосток, дренаж, дождевая)
	0,2
	1,0
	1,5
	2,0
	5,0
	
	
	

	3 Тепловые сети:
	
	
	
	
	
	
	
	

	от наружной стенки канала, тоннеля
	0,2
	0,2
	2,0
	2,0
	4,0
	
	
	

	от оболочки бесканальной прокладки
	0,2
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0
	
	
	

	4 Газопроводы давлением газа до 1,2 МПа включ. (природный газ); до 1,6 МПа включ. (СУГ):
	
	
	
	
	
	
	
	

	при совместной прокладке в одной траншее
	0,2
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	
	
	

	при параллельной прокладке
	0,2
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	5 Силовые кабели напряжением до35кВ; 110 - 220 кВ
	В соответствии с ПУЭ [2]
	
	
	

	6 Кабели связи
	0,5
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	7 Каналы, тоннели
	0,2
	2,0
	2,0
	2,0
	4,0
	
	
	

	8 Нефтепродуктопроводы на территории поселений:
	
	
	
	
	
	
	
	

	для стальных газопроводов
	0,35
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	
	
	

	для полиэтиленовых газопроводов
	0,35*
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	
	
	

	Магистральные трубопроводы
	0,35*
	-
	По СНиП 2.05.06
	
	
	

	9 Фундаменты зданий и сооружений до газопроводов условным проходом, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	

	до 300
	-
	2,0
	4,0
	7,0
	10,0
	
	
	

	св. 300
	-
	2,0
	4,0
	7,0
	20,0
	
	
	

	10 Здания и сооружения без фундамента
	-
	Из условий возможности и безопасности производства работ при строительстве и эксплуатации газопровода
	
	
	

	11 Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи железных дорог
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	12 Железные дороги общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий от откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайний рельс на нулевых отметках):
	По настоящему своду правил в зависимости от способа производства работ
	
	
	
	
	
	
	

	до межпоселковых газопроводов
	
	50
	50
	50
	50
	
	
	

	до сетей газораспределения и в стесненных условиях межпоселковых газопроводов
	
	3,8
	4,8
	7,8
	10,8
	
	
	

	13 Внутренние подъездные железнодорожные пути предприятий
	По настоящему своду правил в зависимости от способа производства работ
	2,8
	2,8
	3,8
	3,8
	
	
	

	14 Автомобильные дороги, магистральные улицы и дороги:
	То же
	
	
	
	
	

	от бордюрного камня
	
	1,5
	1,5
	2,5
	2,5
	

	от обочины, откоса насыпи и кювета
	
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	15 Фундаменты опор воздушных линий электропередачи
	В соответствии с ПУЭ [2]
	

	16 Ось ствола дерева
	-
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	

	17 Автозаправочные станции, в том числе АГЗС
	-
	20
	20
	20
	20
	

	18 Кладбища
	-
	15
	15
	15
	15
	

	19 Здания закрытых складов категорий А, Б (вне территории промышленных предприятий) до газопровода условным проходом, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	

	до 300 включ.
	-
	9,0
	9,0
	9,0
	10,0
	
	
	

	св. 300
	-
	9,0
	9,0
	9,0
	20,0
	
	
	

	То же, категорий В, Г и Д до газопровода условным проходом, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	

	до 300 включ.
	-
	2,0
	4,0
	7,0
	10,0
	
	
	

	св. 300
	-
	2,0
	4,0
	7,0
	20,0
	
	
	

	20 Бровка оросительного канала (при непросадочных грунтах)
	В соответствии с настоящим сводом правил
	1,0
	1,0
	2,0
	2,0
	

	Примечания

1 Вышеуказанные расстояния следует принимать от границ отведенных предприятиям территорий с учетом их развития; для отдельно стоящих зданий и сооружений - от ближайших выступающих их частей; для всех мостов - от подошвы конусов.

2 Знак «-» означает, что прокладка газопроводов в данных случаях запрещена.

3 При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них устанавливаются не менее 20 м.

4 Знак «*» означает, что полиэтиленовые газопроводы от места пересечения следует заключать в футляр, выходящий на 10 м в обе стороны.

5 Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и сооружений, в том числе сетей инженерного обеспечения, следует устанавливать как для природного газа.

6 При прокладке газопроводов категорий I-IV на расстоянии 15 м, а на участках с особыми условиями на расстоянии 50 м от зданий всех назначений выполняют герметизацию подземных вводов и выпусков инженерных коммуникаций.
	


Охранная зона проектируемого газопровода установлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей":


- для стального газопровода в местах прохождения трассы по населенным пунктам - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;


- для полиэтиленового газопровода вдоль трассы подземного газопровода при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

4. Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период реконструкции и эксплуатации линейного объекта.


Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической безопасности населения регламентируются следующими законами Российской Федерации:

· «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 06.10.2003г. № 131-ФЗ (с изменениями от 30 марта 2015г.);

· «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.1999г. № 52-ФЗ (в редакции от 29.12.2014 г. с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2015 г.);

· «Об охране окружающей среды» 10.01.2002 г. № 7-ФЗ с изм. на 24 ноября 2014 г. с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2015г.


Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия. 


Охрана атмосферного воздуха.


Основными источниками загрязнения воздуха являются выброс загрязняющих веществ:

· от работающей строительной техники и автотранспорта;

· при производстве сварочных работ;

· при нанесении лакокрасочных покрытий.


С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо проведение следующих мероприятий:

· установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;

· реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение уровня загрязнения воздушного бассейна;

· введение системы мониторинга воздушного бассейна. 


Мероприятия по охране окружающей среды окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку.


При нарушении правил изготовления, монтажа или неправильной эксплуатации линейная арматура на газопроводе может являться источником технологических утечек газа в связи с потерей герметичности газового оборудования.


Отключающие устройства могут служить неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ. В атмосферу выделяется метан и одорант. Технологические утечки газа рассматриваются как аварийная ситуация.


Эксплуатация негерметичной запорной арматуры категорически запрещается. Обнаруженные при регулярном техническом контроле аварийные утечки должны немедленно устраняться обслуживающим персоналом.


Наиболее существенное воздействие на атмосферный воздух оказывается при аварийных ситуациях — порывах, повреждениях газопровода.


Авария на линейной части газопровода возможна в связи с дефектами используемых материалов, подземной коррозией металла, от механических повреждений, стихийных бедствий или нарушениями режима эксплуатации.


Аварии на газопроводе с природным газом, содержащим, в основном, метан, имеют сравнительно локальный характер. Основной ущерб определяется тепловым воздействием и воздействием ударной волны.


Воздействие физических факторов на окружающую среду.


На открытых площадках объекта отсутствует оборудование, которое может быть потенциальным источником шумового воздействия. 


Источники электромагнитного и радиационного излучений отсутствуют.


Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду.


Воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы и почвенный покров происходит только в период строительно-монтажных работ и выражается в отчуждении земель для размещения объекта.


Техногенные воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров в полосе временного отвода земель скажутся в период строительства линейной части газопровода и будут вызваны нарушением почвенного покрова в связи с проведением земляных работ, ухудшением физико-механических и биологических свойств почв в результате воздействия строительной техники.


Строительство газопровода влечет за собой нарушение почвенного покрова в пределах прохождения трассы. Для предотвращения негативного воздействия на почвенный покров, предусматривается ряд следующих мероприятий, которые с одной стороны уменьшают степень отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров, с другой - обеспечивают полное восстановление его природных функций.


Необходимо предусмотреть следующие работы:

- снятие плодородного слоя в период подготовительных работ до начала строительных работ;

- перемещение плодородного слоя во временный отвал;

- засыпка трубопроводов грунтом с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта;

- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств;

- планировка (засыпка или выравнивание рытвин, ям) поверхности по всей ширине строительной полосы;

- обратное перемещение из временного отвала и нанесение плодородного слоя почвы (система сбора газа); уплотнение плодородного слоя почвы в зоне рекультивации грунтоуплотняющей машиной;

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем;

- восстановление  покрытия существующей дороги;

- мероприятия по предотвращению эрозионных процессов.


При снятии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается смешивание его с подстилающими породами, загрязнение жидкостями или материалами, размыв и выдувание.


На участках, где траншея разрабатывается вручную, рекультивация проводится также вручную, т.е. плодородный верхний слой складируется в одну сторону от траншеи, а нижний минеральный – в другую, засыпают траншеи в обратном порядке.


Плодородный слой почвы снимается, по возможности, за один проход на всю толщину. Восстановление плодородного слоя должно производиться только в благоприятный период. При снятии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается смешивание его с подстилающими породами, загрязнение жидкостями и материалами, ухудшающими плодородие.


Работы по снятию плодородного слоя почвы могут выполняться как в холодное, так и теплое время года, а работы по его возвращению только в теплое (безморозное) время года.


При эксплуатации, проектируемый газопровод не оказывает негативного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров, т.к. является герметичной системой, заглубленной в грунт.


Воздействие объекта на состояние подземных и поверхностных вод.


На своем протяжении трасса газопровода не пересекает водные объекты.


В период строительства проектируемого объекта вода используется для производственно-технических, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд.


В период эксплуатации проектируемого газопровода негативного воздействия на поверхностные и подземные воды не происходит, т.к. газопровод является герметичной системой заглубленной в грунт, работающей в автономном режиме, для технологических нужд вода не требуется и сбросов загрязняющих веществ не предусматривается.


Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду при складировании (утилизации) отходов.


Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду при складировании (утилизации) отходов осуществляется только на этапе выполнения строительно-монтажных работ.


При строительстве проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- при прокладке полиэтиленовых газопроводов образуются отходы полиэтилена 0,1кг на стык;

- при сварке стальных труб образуются обрезки 2% от количества используемого материала;

- при сварке труб образуются огарки электродов 10-15% от массы использованных электродов;

- отходы шлака сварочного образуются при проведении сварочных работ в количестве 10% от объема остатков и огарков сварочных электродов;

- при устройстве фундамента под ограждения, опоры образуются отходы щебня – 1,12%, бетона – 2%;

- отходы тары лакокрасочных материалов;

- при выполнении расчистки площадки строительства (вырубке деревьев и кустарников), образуются отходы корчевания пней, сучьев и ветвей;

- твердые бытовые отходы (ТБО).


Все твердые производственные и бытовые отходы, непригодные для дальнейшего использования, по мере накопления и окончания строительства передаются специализированной организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 классов опасности.


Лишний минеральный грунт, образуемый в результате вытеснения объема при укладке трубопровода в траншею, может быть равномерно распределен и спланирован на полосе отвода, либо вывезен за пределы строительной полосы на площадки, согласованные с администрацией поселения.


Проектируемый объект в период эксплуатации работает автономно и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала, образования производственных отходов не происходит, поэтому он не является источником загрязнения окружающей среды отходами производства  и потребления.


Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации объекта влечет административную ответственность. Деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды может быть приостановлена в судебном порядке.


Мероприятия по охране атмосферного воздуха.


С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ проектом предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе:

· проведение периодического контроля за содержанием загрязняющих веществ;

· обеспечение контроля топливной системы механизмов;

· запрещение эксплуатации машин и механизмов в неисправном состоянии.


Мероприятия по защите от шума на строительной площадке


Для снижения негативного воздействия строительного шума и обеспечения требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки», необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- используемая при строительстве техника должна быть отрегулирована на минимальный уровень шума, все строительно-монтажные работы должны проводиться последовательно и не совпадать по времени;

- проведение работ, на участках трассы приближенных к жилой застройке, только в дневное время, с полным запретом работы в ночные часы (с 20 до 8 часов);

- осуществление расстановки работающих машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;

- оптимальное расположение оборудования. Критерием выбора оптимального расположения является наибольшее расстояние от ближайших жилых домов.


Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов.


Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы в период строительства газопровода предусмотреть следующие мероприятия:

· проезд строительной техники и размещение отвалов грунта в пределах временной полосы отвода земель;

· территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов;

· планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения направления естественного поверхностного стока воды.


Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве.


Основным мероприятием по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве, является из использование в объемах, предусмотренных проектом.


Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.


Для снижения техногенных воздействий при строительстве на окружающую природную среду предусматриваются мероприятия по уменьшению количества отходов:

· при строительстве максимально использовать сырьевые материалы и оборудование;

· организовать сбор, сортировку и утилизацию отходов;

· отходы складируются и вывозятся в специально отведенные места;

· не допускается сжигание строительных отходов на строительной площадке.


Мероприятия по охране недр.


Для снижения негативного воздействия на недра в период строительства газопровода предусмотреть следующие мероприятия:

· выполнение строительно-монтажных работ в пределах временной полосы отвода земель;

· выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с соблюдением чистоты территории.


При эксплуатации, проектируемый газопровод не оказывает негативного воздействия на недра, т. к. является герметичной системой.


Мероприятия по охране растительного и животного мира.


Для снижения воздействия на растительный и животный мир в период строительства газопровода предусмотреть следующие мероприятия:

· работы должны вестись только в пределах временной полосы отвода земель;

· рекультивация нарушенных земель;

· соблюдение норм и правил строительства;

· запрещение использования при строительстве токсичных материалов и веществ;

· запрещение использования неисправной техники.


Администрация г. Сердобска письмом № 408 от 06.03.2017 г. сообщает, что на территории проектируемого объекта особо охраняемые природные территории местного, регионального, федерального значения отсутствуют.


Шумовое воздействие исключает случайную гибель животных и носит временный характер.

5. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной безопасности.


Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и городов, зон катастрофического затопления.


Место размещения трассы газопровода определено с учетом требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, санитарно-технического благополучия населения, охраны окружающей среды.


Город Сердобск к группе по ГО не отнесен и находится вне возможных разрушений, не попадает в зону повышенного радиоактивного заражения (расположен на юге Пензенской области, на правом берегу реки Сердобы в 111 км по автомобильной дороге от областного центра г. Пенза, с которым он связан также электрифицированной железной дорогой Куйбышев-Пенза-Ртищево).


Проектируемый газопровод по гражданской обороне не категорирован. 


Решения по системам оповещения и управления ГО объекта.


Технические решения по системе оповещания должны отвечать требованиям «Положения о системах оповещания населения» утвержденного приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 г. № 422/902/376 и Постановления Правительства № 1778 от 01.03.93 г. «О создании локальных систем оповещания в районах размещения потенциально опасных объектов».

Постоянного обслуживающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается, следовательно, система управления и оповещения ГО проектируемого объекта, в основе которых лежат средства связи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.03.93 г. № 178, не создается.

Оповещение бригад, осуществляющих периодический осмотр и обслуживание объекта, по сигналам ГО и управление ими по выполнению мероприятий ГО, осуществляется диспетчерской службой эксплуатирующей организации по имеющимся средствам мобильной связи. Связь диспетчерской службы эксплуатирующей организации с оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы (ОД ЕДДС) Никольского района реализуется через телефонную связь.


Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.


Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биологосоциальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.


Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения ЧС техногенного и природного характера разработаны с учетом:

- возможных аварий на строящемся объекте;

- возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях;

- проявления опасных природных процессов.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного

характера могут являться:

- некачественное строительство;

- разрушение трубопровода с возможным воспламенением газа и термическим

воздействием факела на окружающую среду;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение сооружений и установок;

- отказы и аварии по причине просадок трубопроводов и опор;

- внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования;

- механические повреждения;

- нарушение норм технологического режима;

- в случае диверсионных актов, в результате которых могут быть разрушены узлы отключающих устройств, как наиболее доступные и опасные с точки зрения величины объема выбрасываемого при этом газа из газотранспортной магистрали;

- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут стать причиной аварии на проектируемом газопроводе.


В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности РФ и президиума Государственного совета РФ от 13.11.2003 г. «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населению страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол № 4, подпункт 5а) и Приказа МЧС РФ от 04.11.2004 г. № 506 собственник объекта проектирования должен организовать разработку паспорта безопасности опасного объекта.


В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» наиболее опасные явления природы, характерные для Пензенской области являются:

- грозы;

- сильные морозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- снегопады, превышающие 20мм за 24 часа (в пересчете на воду);

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью 20 м/с.


Указанные климатические явления не представляют непосредственной опасности для жизни людей. Технические решения должны предусмотреть максимальное снижение негативных опасных природных явлений.


Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ.


На проектируемом объекте предусмотрены следующие решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ: возможность отключения аварийных участков газопровода с помощью отключающих устройств. 

Внеплановый обход трассы газопроводов следует производить после аварий на сооружениях, расположенных в районе прокладки газопровода, обильных дождей, подъема грунтовых вод в реках, ручьях, оврагах, обводнения и заболачивания трассы газопровода.

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на газопроводе в эксплуатирующей организации имеется аварийно-диспетчерская служба (АДС). Численность и материально-техническое оснащение АДС определяются типовыми нормами.

АДС осуществляет:

- прием заявок от населения в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни;

- координацию действий технического персонала;

- выезд на место аварии и аварийное отключение подачи газа;

- поддержка связи с коммунальными службами города.

Места их дислокации определяется зоной обслуживания и объемом работ с учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 минут.

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности, аварийная бригада должна выехать в течение 5 минут.

Аварийная бригада должна выезжать на специальной машине, оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации аварийных ситуаций.

Ответственность за своевременное прибытие аварийной бригады на место аварии и выполнение работ в соответствии с планом локализации и ликвидации аварий несет ее руководитель.

Ликвидация утечки газа (временная) допускается с помощью бандажа, хомута или бинта из мешковины с шамотной глиной, наложенных на газопровод, при ежесменном наблюдении за этим участком.

Сварные стыки с другими дефектами (шлаковые включения, не провар и поры сверх допустимых норм), а также каверны на теле трубы глубиной свыше 30 % от толщины стенки могут усиливаться установкой муфт с гофрой или лепестковых с последующей их опрессовкой.

Сварные стыки газопроводов, имеющих дефекты и повреждения, должны вырезаться и заменяться врезкой катушек.

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться эксплуатационным службам после того, как АДС будут приняты меры по локализации аварии и временному устранению утечки газа.

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 


На газопроводе система охранно-пожарной сигнализации не предусматривается. 


Ось трассы газопровода проходит в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

· в 7 м от фундаментов зданий и сооружений для газопровода высокого давления, 2 м — для низкого давления;

· в 1 метре от опоры ВЛ до 1 кВ;

· в 5 метрах от опоры ВЛ свыше 1 кВ до 35 кВ при параллельной прокладке;

· в 1 метре от водопровода при параллельной прокладке для газопровода низкого давления, 1,5 метра — для газопровода высокого давления до 6 МПа;

· в 1,5 м от оси ствола дерева.


В местах пересечения газопровода с высоковольтной линией электропередач работы выполнить вручную по 5 метров по обе стороны пересечения.


Проектом предусмотрены технические решения, направленные на снижение вероятности возникновения воспламенения (взрыва), защиту населения и строительных конструкций от огня:

- соблюдение нормативных противопожарных разрывов до соседних зданий и сооружений;

- принята герметичная система транспортировки газа, исключающая выброс вредных и пожаро-, взрывоопасных веществ в окружающую среду;

- отсутствие фланцевых и других разъемных соединений на трубопроводах, кроме мест установки арматуры, соединение труб между собой предусмотрено сваркой;

- установка запорной арматуры для отключения трубопровода в случае аварии;

- для обозначения газопровода предусмотрены опознавательные знаки, которые устанавливаются на ориентирных столбиках или на постоянных ориентирах, расположенных вблизи от газопровода. В местах установки отключающей арматуры, принадлежащей газопроводу, предусмотрена установка опознавательного знака (таблички-указателя) на ограждении. На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы; кроме этого для определения местонахождения полиэтиленового газопровода предусмотрена укладка сигнальной ленты с вмонтированным электропроводом-спутником.

- соединение стальных труб и соединительных деталей предусмотрено на сварке по ГОСТ 16037-80*;

- предусмотрена защита стальных участков газопровода от коррозии.


Систематическими работами в период эксплуатации газопроводов являются: обходы газопроводов; проверка загазованности в колодцах и подвалах на расстоянии 15 м в обе стороны от газопроводов; проверка дополнительно, в случае обнаружения утечки, колодцев и подвалов в радиусе 80 м от места утечки.


Для каждого вида работ главным инженером эксплуатирующей организации должны быть разработаны и утверждены инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Правила  безопасности систем газораспределения и газопотребления».


Все работы, связанные с обслуживанием газового оборудования, должны проводиться только квалифицированным, обученным и проинструктированным персоналом.


Выбор оборудования, арматуры, трубопроводов производится в соответствии с параметрами рабочего давления, температуры и коррозионности среды.


Задача обеспечения безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму появления взрывов и пожаров на объектах газоснабжения, а в случае их возникновения, предельно ограничить размеры аварии, локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а так же ликвидировать последствия аварии.


Решение по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта


Газопровод запроектирован подземно.


Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность газопровода проектом предусматривается охранная зона по всей трассе газопровода 3 метра со стороны провода-спутника и 2 м с противоположной стороны. 


Для обозначения газопровода предусмотрены опознавательные знаки, которые устанавливаются на ориентирных столбиках или на постоянных ориентирах, расположенных вблизи от газопровода:

- на прямолинейных участках в пределах видимости, но не более чем 200 м на территории населенного пункта;

- в углах поворота трассы;

- в местах пересечения с коммуникациями, в т.ч. транспортными;

- на границах ННБ.


Опознавательные знаки (табличка-указатель) устанавливаются на ориентирных столбиках или на постоянных ориентирах вблизи газопровода, как правило, справа по ходу газа. В местах установки отключающей арматуры, принадлежащей газопроводу, предусмотрена установка опознавательного знака (таблички-указателя) на ограждении.


На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.


Кроме этого для определения местонахождения полиэтиленового газопровода предусмотрена укладка сигнальной ленты с вмонтированным электропроводом-спутником, за исключением участков бестраншейной прокладки газопровода (ННБ).


Предотвращение постороннего вмешательства в деятельность объекта (система физической защиты и охраны) обеспечивается путем наблюдения обходчиками.


При подозрении на постороннее вмешательство сообщается в местные органы МВД.


При обнаружении подозрительного предмета требуется принять следующие меры предосторожности:

- сообщить дежурному по РОВД;

- эвакуировать в безопасную зону находящихся вблизи людей;

- организовать оцепление и охрану участка местности с обнаруженным подозрительным предметом до прибытия специальной группы (саперов);

- не следует предмет вскрывать и подвергать механическому воздействию.

6. Показатели проекта планировки территории 


Общая площадь отводимого земельного участка для строительства газопровода составляет 58,25 м.кв. 


Протяженность трассы газопровода составит 8,6 м.п. 
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1. Цели и задачи 


Документация по подготовке проекта межевания территории осуществляется для выделения границ земельных участков необходимых для строительства объекта на период строительства и дальнейшей его эксплуатации.


Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории на строительство газопровода низкого давления до границы земельного участка  по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная, д.4 а . 

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемого земельного участка под строительство линейного объекта.

2.Исходно – разрешительная  документация

10.  Постановление администрации города Сердобска Пензенской области № 128 от 03.03.2017 г. «О подготовке документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории для строительства линейного объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка  по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная, д.4 а». 

11. Техническое задание на разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории для строительства линейного объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка  по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная,  д.4 а».

12. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре. 

3. Опорно-межевая сеть на территории проектирования


На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК-58. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

 4. Рекомендации по порядку установления границ на местности.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. 

5. Сведения о земельных участках, формируемых на период строительства и эксплуатации объекта.


Проект межевания разрабатывается на территорию расположенную в границах кадастровых кварталов 58:32:0020470 и 58:32:0020471 общего землепользования 58:32:0000000. Указанная территория ограничена с севера  - земельным участком с кадастровым номером 58:32:0020470:5, с востока  и запада – придорожной территорией ул. Строительная г. Сердобска, с южной стороны — индивидуальной жилой застройкой.  


В соответствии с правилами землепользования и застройки города Сердобска Пензенской области, утвержденными решением Собрания представителей города Сердобска Сердобского района Пензенской области от 23.03.2012 №426-53/2 с изменениями от 01.07.2016, территория строительства газопровода расположена в городе Сердобске Пензенской области в зоне 1ЖЗ 102 (зона жилой застройки средней этажности). 


Категория земель: земли населенных пунктов.


Всего образуется 1 участок. Площадь земельного участка для строительства газопровода составляет 58,25 м. кв., участок располагается на землях населенных пунктах.  Данные по участку приведены в экспликации.

Экспликация земельных участков.

	№ участка
	Кадастровый номер

земельного участка.
	Площадь участка, м2
	Категория земель
	Планируемое разрешенное использование
	Примечание

	1
	58:32:0000000:ЗУ1
	58,25
	Земли населенных пунктов
	Строительство газопровода
	Пензенская область, Сердобский район,

 г. Сердобск 



Участок ставится на учет на период строительства газопровода, носит временный характер и будет снят с кадастрового учета по истечении сроков. Площадь земельного участка для строительства газопровода низкого давления в г. Сердобске по ул. Строительная составляет 58,45 м.кв., участок расположен на землях населенных пунктов. 


Земельный участок отражен на чертеже ПМТ.Г «Чертеж межевания территории». 

6. Формирование красных линий.

Формирование красных линий на рассматриваемой территории для строительства линейного объекта не требуется. 

 7. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

· Зоны особо охраняемых территорий.


Согласно письма № 408 от 06.03.2017г. администрации г. Сердобска Сердобского района Пензенской области в зоне строительства газопровода особо охраняемые природные территории местного, регионального, федерального значения отсутствуют, месторождений общераспространенных полезных ископаемых не имеется.

· Охрана объектов животного мира и среды их обитания


На проектируемой территории охотничьи заказники отсутствуют, места обитания животных, занесенных в Красную книгу, не выявлены.

· Зоны выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия.


Согласно письма № 408 от 06.03.2017г.  администрации г. Сердобска Сердобского района Пензенской области объекты культурного наследия на территории проектируемого линейного объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка  по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная, 4 а» отсутствуют. 

· Водоохранные зоны


На территории строительства линейного объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка  по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная, д.4 а» водоохранные зоны отсутствуют. 

· Санитарно-защитные зоны


На проектируемой территории согласно письма № 408 от 06.03.2017г.  администрации г. Сердобска Сердобского района Пензенской области действующих и законсервированных скотомогильников, в том числе сибиреязвенных захоронений нет, земельный участок находится в жилой застройке.

· Зона санитарной охраны водопровода принята шириной 10,0 м с каждой стороны.

· Охранные зоны существующих линейных объектов, расположенных на проектируемой территории.

Участок, отводимый для размещения линейного объекта «Газопровод низкого давления до границы земельного участка  по адресу: Пензенская область, Сердобский  район, г. Сердобск, ул. Строительная, д.4 а», пересекается с охранными зонами следующих линейных объектов:

1. Охранные зоны линии электропередач, в том числе:

- охранная зона подземной кабельной линии электропередачи  шириной 2,0 м.

Охранные зоны вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются  в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).


2. Охранная зона газораспределительных сетей, в том числе:

- охранная зона наружного газопровода высокого и низкого давления, установлена согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением РФ от 20 ноября 2000 г. с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011 г.

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. 

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трас наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов - производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопровода - для многониточных. 

3. Охранная зона водопровода -защитная полоса шириной 2,0 м, т. е. по 1,0 м в обе стороны пролегающих труб  считаются охранной зоной на протяжении всей сети.

Наличие охранных зон обеспечивает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов.

При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
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