Title: «СОГЛАСОВАНО»
Author: Владелец
Company: Home

Утверждено общим собранием собственников помещений
Протокол № __________  от _________________  2012года
Председатель Правления ТСЖ  «Содружество»
   _________________

| от «______»____________________ 2012г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 154.2-11
Капитальный ремонт жилого дома №95 по ул. Чайковского в г. Сердобске
Сметная стоимость: | 2 005 488 | руб.
Hормативная трудоемкость: | 6 457 | чел.ч
Сметная заработная плата: | 57 593 | руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. с к=3.57 и с НДС 18% в текущих ценах

№ поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единицизмерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
| | | | | всего | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. | обслуж. машины
| | | | | | | | в т.ч. опл. труда мех. | | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Раздел 1.  Кровля
1. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 7.25 | 171.86 | 120.52 | | 51.34 | 1 246 | 874 | | 372 | 15.9 | 115.275
| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 865 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 520 | | | | |
2. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий (коньков) из листовой стали | 100 м | 0.927 | 69.27 | 68.98 | | 0.29 | 64 | 64 | | | 9.1 | 8.4357
| | Накладные расходы | | 83% | | | | | 53 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 42 | | | | |
3. | Е58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 обрешетки | 7.15 | 3 881.00 | 738.73 | 3 077.21 | 65.06 | 27 749 | 5 282 | 22 002 | 465 | 95.69 | 684.1835
| | Накладные расходы | | 83% | | | | | 4 384 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 3 433 | | | | |
4. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.03 | 2 402.38 | 2 387.80 | | 14.58 | 72 | 72 | | | 309.3 | 9.279
| | Накладные расходы | | 83% | | | | | 60 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 47 | | | | |
5. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1.32 | 3 324.24 | 330.52 | 2 963.93 | 29.79 | 4 388 | 436 | 3 912 | 39 | 39.87 | 52.6284
| | Накладные расходы | | 83% | | | | | 362 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 283 | | | | |
6. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.2 | 4 403.15 | 1 328.14 | 3 019.81 | 55.20 | 881 | 266 | 604 | 11 | 160.21 | 32.042
| | Накладные расходы | | 83% | | | | | 221 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 173 | | | | |
7. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | 374.30 | 63.20 | 282.17 | 28.93 | 749 | 126 | 564 | 58 | 7.6245 | 15.249
| | | | | | | | 2.00 | | | | 4 | 0.1375 | 0.275

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 106.2% | | | | | 138 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 53.55% | | | | | 70 | | | | |
8. | С203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | м2 | -1 | 163.85 | | 163.85 | | - 164 | | - 164 | | |
9. | С203-0177 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 | м2 | 2.8 | 261.58 | | 261.58 | | 732 | | 732 | | |
10. | С101-0936 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | компл. | 2 | 55.54 | | 55.54 | | 111 | | 111 | | |
11. | Е15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой пов-сти | 0.067 | 2 598.57 | 1 405.82 | 1 183.20 | 9.55 | 174 | 94 | 79 | 1 | 159.39 | 10.67913
| | | | | | | | 0.15 | | | | | 0.0125 | 0.0008375

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 89 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 44 | | | | |
12. | Е12-01-015-03 | Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 пов-ти | 0.061 | 1 345.01 | 76.64 | 1 223.81 | 44.56 | 82 | 5 | 75 | 3 | 9.016 | 0.549976
| | | | | | | | 2.36 | | | | | 0.1625 | 0.0099125

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 108% | | | | | 5 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 55.25% | | | | | 3 | | | | |
13. | Е10-01-044-12 | Обивка боковин слуховых окон оцинкованной кровельной сталью | 100 м2 проемов | 0.061 | 11 022.94 | 728.56 | 10 272.11 | 22.28 | 672 | 44 | 627 | 1 | 91.7585 | 5.5972685
| | | | | | | | 1.28 | | | | | 0.0875 | 0.0053375

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 106.2% | | | | | 47 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 53.55% | | | | | 24 | | | | |
14. | Е12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 7.15 | 1 345.01 | 76.64 | 1 223.81 | 44.56 | 9 617 | 548 | 8 750 | 319 | 9.016 | 64.4644
| | | | | | | | 2.36 | | | | 17 | 0.1625 | 1.161875

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 108% | | | | | 610 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 55.25% | | | | | 312 | | | | |
15. | Е09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 7.25 | 1 360.53 | 347.01 | 281.23 | 732.29 | 9 864 | 2 516 | 2 039 | 5 309 | 40.825 | 295.98125
| | | | | | | | 50.28 | | | | 364 | 3.2625 | 23.653125

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 81% | | | | | 2 333 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 72.25% | | | | | 2 081 | | | | |
16. | Прайслист. | Профнастил окрашенный с двухсторонним покрытием С-21 (308руб/м2:3,57:1,18) | м2 | 834 | 73.11 | | 73.11 | | 60 974 | | 60 974 | | |
17. | Прайслист. | Саморезы для крепления профнастила | шт. | 5792 | 0.68 | | 0.68 | | 3 939 | | 3 939 | | |
18. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (конька- 92,7мп, ендовы-12,4мп, примыкания к слуховым окнам-18мп и трубам-12) | 100 м2 покрытия | 0.54 | 13 985.30 | 1 074.91 | 12 877.43 | 32.96 | 7 552 | 580 | 6 954 | 18 | 129.6625 | 70.01775
| | | | | | | | 3.63 | | | | 2 | 0.25 | 0.135

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 108% | | | | | 629 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 55.25% | | | | | 322 | | | | |
19. | С101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.42228 | 16 249.65 | | 16 249.65 | | -6 862 | | -6 862 | | |
20. | Прайслист. | Ендова  200*200  (200руб/м:3,57:1,18 ) | м | 12.4 | 47.48 | | 47.48 | | 589 | | 589 | | |
21. | Прайслист. | Примыкания кровли и слуховых окон и труб 200*200  ( 200руб/м:3,57:1,18) | м | 30 | 47.48 | | 47.48 | | 1 424 | | 1 424 | | |
22. | Прайслист. | Конёк 200*200 (200руб/м:3,57:1,18 ) | м | 92.7 | 47.48 | | 47.48 | | 4 401 | | 4 401 | | |
23. | С101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 15 | 78.84 | | 78.84 | | 1 183 | | 1 183 | | |
24. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий под примыкания к слуховым окнам и ендову из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.24 | 13 985.30 | 1 074.91 | 12 877.43 | 32.96 | 3 356 | 258 | 3 091 | 8 | 129.6625 | 31.119
| | | | | | | | 3.63 | | | | 1 | 0.25 | 0.06

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 108% | | | | | 280 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 55.25% | | | | | 143 | | | | |
25. | Прайслист ВДПО. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций: покрытий (24руб/м2:3,57:1,18) | м2 | 715 | 5.70 | 1.20 | 4.50 | | 4 076 | 858 | 3 218 | | |
26. | Е12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 1.5 | 5 302.45 | 557.10 | 4 511.64 | 233.70 | 7 954 | 836 | 6 767 | 351 | 60.22665 | 90.339975
| | | | | | | | 12.47 | | | | 19 | 0.859375 | 1.2890625

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 108% | | | | | 923 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 55.25% | | | | | 472 | | | | |
27. | С104-0003 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | -9.27 | 466.19 | | 466.19 | | -4 322 | | -4 322 | | |
28. | Е12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 | 1.5 | 4 727.76 | 326.16 | 4 258.76 | 142.84 | 7 092 | 489 | 6 388 | 214 | 35.26 | 52.89
| | | | | | | | 7.98 | | | | 12 | 0.55 | 0.825
| | Накладные расходы | | 108% | | | | | 541 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 55.25% | | | | | 277 | | | | |
29. | С104-0003 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | -9.27 | 466.19 | | 466.19 | | -4 322 | | -4 322 | | |
30. | Прайслист. | УРСА М-11-2-10000-1200-50(24м2  1.2м3 )  Горизонт. строит. конструкции (1033:3,57:1,18) | м3 | 15.7 | 245.22 | | 245.22 | | 3 850 | | 3 850 | | |
31. | Е69-7-1 | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м ходов | 0.8 | 1 795.09 | 162.03 | 1 618.64 | 14.42 | 1 436 | 130 | 1 295 | 12 | 20.8 | 16.64
| | | | | | | | 2.12 | | | | 2 | 0.17 | 0.136
| | Накладные расходы | | 78% | | | | | 103 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 66 | | | | |
32. | Е60-7-3 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал | 100 м труб | 0.08 | 6 171.84 | 5 041.31 | 988.40 | 142.13 | 494 | 403 | 79 | 11 | 608.12 | 48.6496
| | | | | | | | 28.88 | | | | 2 | 2.21 | 0.1768
| | Накладные расходы | | 78% | | | | | 316 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63% | | | | | 255 | | | | |
33. | Е60-7-4 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 | 100 м труб | 0.24 | 3 256.60 | 2 789.34 | 388.29 | 78.97 | 782 | 669 | 93 | 19 | 336.47 | 80.7528
| | | | | | | | 15.96 | | | | 4 | 1.22 | 0.2928
| | Накладные расходы | | 78% | | | | | 525 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63% | | | | | 424 | | | | |
34. | С404-0004 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 | 1000 шт. | 1.5 | 1 599.28 | | 1 599.28 | | 2 399 | | 2 399 | | |
35. | Е12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 8 | 638.16 | 18.40 | 618.75 | 1.01 | 5 105 | 147 | 4 950 | 8 | 2.2195 | 17.756

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 108% | | | | | 159 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 55.25% | | | | | 81 | | | | |
36. | Е12-01-011-02 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 | 1 колпак | 16 | 320.26 | 9.25 | 310.00 | 1.01 | 5 124 | 148 | 4 960 | 16 | 1.1155 | 17.848

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 108% | | | | | 160 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 55.25% | | | | | 82 | | | | |
37. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 пов-ти | 0.98 | 2 206.28 | 1 186.54 | 1 017.11 | 2.63 | 2 162 | 1 163 | 997 | 3 | 131.4 | 128.772
| | Накладные расходы | | 79% | | | | | 919 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 582 | | | | |
38. | Е62-1-4 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 | 0.98 | 146.72 | 113.54 | 27.02 | 6.16 | 144 | 111 | 26 | 6 | 14.3 | 14.014
| | | | | | | | 1.25 | | | | 1 | 0.1 | 0.098
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 90 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 56 | | | | |
| ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | 164 767 | 16 119 | 141 402 | 7 244 | | 1863.16
| | | | | | | | | | | 428 | | 28.11
| Раздел 2.  Фасад
| | Фасад | | | | | | | | | | | |
40. | Е08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции | 6.67 | 1 042.69 | 364.97 | 672.07 | 5.65 | 6 955 | 2 434 | 4 483 | 38 | 43.5 | 290.145
| | Накладные расходы | | 109.8% | | | | | 2 673 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 68% | | | | | 1 655 | | | | |
41. | Е61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной пов-ти | 0.61 | 2 946.35 | 1 715.64 | 1 229.01 | 1.70 | 1 797 | 1 047 | 750 | 1 | 201.84 | 123.1224
| | Накладные расходы | | 79% | | | | | 827 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 524 | | | | |
42. | Е61-10-2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 | 100 м2 | 0.61 | 921.79 | 307.53 | 613.40 | 0.86 | 562 | 188 | 374 | 1 | 36.18 | 22.0698
| | Накладные расходы | | 79% | | | | | 149 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 94 | | | | |
43. | Е62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 5.32 | 157.66 | 157.66 | | | 839 | 839 | | | 20.8 | 110.656
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 671 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 420 | | | | |
44. | Е62-25-1 | Огрунтовка фасада под шпаклевку | 100 м2 | 5.93 | 506.07 | 35.99 | 436.27 | 33.81 | 3 001 | 213 | 2 587 | 200 | 4.29 | 25.4397
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 170 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 107 | | | | |
45. | Е62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску с земли и лесов | 100 м2 | 5.81 | 1 155.27 | 195.64 | 957.78 | 1.85 | 6 712 | 1 137 | 5 565 | 11 | 23.6 | 137.116
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 910 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 569 | | | | |
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 22 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 14 | | | | |
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 170 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 107 | | | | |
48. | Е15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких | 100 м2 | 5.93 | 1 696.33 | 1 599.08 | 7.68 | 89.57 | 10 059 | 9 483 | 46 | 531 | 165.88 | 983.6684
| | | | | | | | 37.47 | | | | 222 | 2.78 | 16.4854
| | Вычт.ресурсы:  С101-2290:[ М-(50.39=1439.61*0.035) ];  С402-0051:[ М-(451.18=644.54*0.7) ];  С402-0083:[ М-(1226.81=557.64*2.2) ]
| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 9 171 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 4 537 | | | | |
49. | Прайслист. | Штукатурка декоративная "БОЛАРС" Короед" 2,5мм (19000руб:3,5:1,18) | т | 1.853 | 4 600.48 | | 4 600.48 | | 8 525 | | 8 525 | | |
50. | Е62-25-1 | Огрунтовка  фасада под окраску | 100 м2 | 5.93 | 506.07 | 35.99 | 436.27 | 33.81 | 3 001 | 213 | 2 587 | 200 | 4.29 | 25.4397
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 170 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 107 | | | | |
51. | Е61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0.15 | 5 379.37 | 2 920.30 | 2 455.82 | 3.25 | 807 | 438 | 368 | | 323.4 | 48.51
| | Накладные расходы | | 79% | | | | | 346 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 219 | | | | |
52. | Е62-41-1 | Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 0.35 | 157.66 | 157.66 | | | 55 | 55 | | | 20.8 | 7.28
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 44 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 28 | | | | |
53. | Е62-25-1 | Огрунтовка поверхностей откосов под шпаклевку | 100 м2 | 0.5 | 506.07 | 35.99 | 436.27 | 33.81 | 253 | 18 | 218 | 17 | 4.29 | 2.145
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 14 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 9 | | | | |
54. | Е62-25-7 | Шпатлевка  откосов под окраску простых с земли и лесов | 100 м2 | 0.5 | 1 155.27 | 195.64 | 957.78 | 1.85 | 578 | 98 | 479 | 1 | 23.6 | 11.8
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 78 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 49 | | | | |
55. | Е62-25-1 | Огрунтовка поверхностей откосов под шпаклевку | 100 м2 | 0.5 | 506.07 | 35.99 | 436.27 | 33.81 | 253 | 18 | 218 | 17 | 4.29 | 2.145
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 14 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 9 | | | | |
56. | Е62-27-1 | Шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей откосов с лесов и земли | 100 м2 | 0.5 | 573.78 | 199.37 | 373.60 | 0.81 | 287 | 100 | 187 | | 24.05 | 12.025
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 80 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 50 | | | | |
57. | Е62-25-1 | Огрунтовка  откосов под окраску простых | 100 м2 | 0.5 | 506.07 | 35.99 | 436.27 | 33.81 | 253 | 18 | 218 | 17 | 4.29 | 2.145
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 14 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 9 | | | | |
58. | Е61-22-1 | Ремонт штукатурки карниза цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 | 0.27 | 8 203.21 | 4 962.44 | 3 236.52 | 4.25 | 2 215 | 1 340 | 874 | 1 | 549.55 | 148.3785
| | Накладные расходы | | 79% | | | | | 1 059 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 670 | | | | |
59. | Е62-41-1 | Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 0.89 | 157.66 | 157.66 | | | 140 | 140 | | | 20.8 | 18.512
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 112 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 70 | | | | |
60. | Е62-25-4 | Огрунтовка карниза под окраску: сложного с земли и лесов | 100 м2 | 1.16 | 518.47 | 42.45 | 436.27 | 39.75 | 601 | 49 | 506 | 46 | 5.06 | 5.8696
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 39 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 25 | | | | |
61. | Е15-02-005-05 | Высококачественная штукатурка карниза декоративным раствором по камню | 100 м2 | 1.16 | 2 838.11 | 2 798.73 | 7.68 | 31.70 | 3 292 | 3 247 | 9 | 37 | 266.8 | 309.488
| | Вычт.ресурсы:  С101-2290:[ М-(50.39=1439.61*0.035) ];  С402-0051:[ М-(451.18=644.54*0.7) ];  С402-0083:[ М-(1226.81=557.64*2.2) ]

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 3 068 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 1 518 | | | | |
62. | Прайслист. | Штукатурка декоративная "БОЛАРС" Короед" 2,5мм (19000руб:3,5:1,18) | т | 0.363 | 4 600.48 | | 4 600.48 | | 1 670 | | 1 670 | | |
63. | Е62-25-4 | Огрунтовка карниза под окраску: сложных с земли и лесов | 100 м2 | 1.16 | 518.47 | 42.45 | 436.27 | 39.75 | 601 | 49 | 506 | 46 | 5.06 | 5.8696
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 39 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 25 | | | | |
64. | Е46-02-009-04 | Отбивка штукатурки с поверхности цоколя кирпичного | 100 м2 | 1.02 | 254.99 | 254.99 | | | 260 | 260 | | | 33.64 | 34.3128
| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 257 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 155 | | | | |
65. | Е62-25-1 | Огрунтовка цоколя под штукатурку | 100 м2 | 1.02 | 506.07 | 35.99 | 436.27 | 33.81 | 516 | 37 | 445 | 34 | 4.29 | 4.3758
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 30 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 19 | | | | |
66. | Е15-02-036-03 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен | 100 м2 | 1.02 | 6 329.93 | 1 740.62 | 4 497.53 | 91.79 | 6 457 | 1 775 | 4 587 | 94 | 186.162 | 189.88524
| | | | | | | | 26.18 | | | | 27 | 2.125 | 2.1675

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 1 703 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 842 | | | | |
67. | Е62-25-1 | Огрунтовка цоколя | 100 м2 | 1.02 | 506.07 | 35.99 | 436.27 | 33.81 | 516 | 37 | 445 | 34 | 4.29 | 4.3758
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 30 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 19 | | | | |
68. | Е15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка цоколя декоративным раствором по камню стен гладких | 100 м2 | 1.02 | 1 958.58 | 1 838.94 | 7.68 | 111.96 | 1 998 | 1 876 | 8 | 114 | 190.762 | 194.57724
| | | | | | | | 46.84 | | | | 48 | 3.475 | 3.5445
| | Вычт.ресурсы:  С101-2290:[ М-(50.39=1439.61*0.035) ];  С402-0051:[ М-(451.18=644.54*0.7) ];  С402-0083:[ М-(1226.81=557.64*2.2) ]

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 1 818 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 899 | | | | |
69. | Прайслист. | Штукатурка декоративная "БОЛАРС" Короед" 2,5мм (19000руб:3,5:1,18) | т | 0.319 | 4 600.48 | | 4 600.48 | | 1 468 | | 1 468 | | |
70. | Е62-25-1 | Огрунтовка цоколя под окраску простых с земли и лесов | 100 м2 | 1.02 | 506.07 | 35.99 | 436.27 | 33.81 | 516 | 37 | 445 | 34 | 4.29 | 4.3758
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 30 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 19 | | | | |
71. | Е15-04-014-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 100 м2 | 8.61 | 582.29 | 69.99 | 506.78 | 5.53 | 5 014 | 603 | 4 363 | 48 | 7.751 | 66.73611

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 570 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 282 | | | | |
72. | Е62-9-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон (104,2м2) и балконных дверей (12,6м2) за два раза только со стороны фасада за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.72 | 1 863.36 | 981.63 | 873.15 | 8.58 | 1 342 | 707 | 629 | 6 | 117 | 84.24
| | | | | | | | 1.25 | | | | 1 | 0.1 | 0.072
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 566 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 354 | | | | |
73. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.93 | 3 448.54 | 343.29 | 3 099.03 | 6.22 | 3 207 | 319 | 2 882 | 6 | 41.41 | 38.5113
| | | | | | | | 1.00 | | | | 1 | 0.08 | 0.0744
| | Накладные расходы | | 83% | | | | | 266 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 208 | | | | |
74. | Е69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.8 | 5 242.02 | 181.38 | 223.06 | 4 837.58 | 4 194 | 145 | 178 | 3 870 | 20.8 | 16.64
| | | | | | | | 137.78 | | | | 110 | 8.32 | 6.656
| | Накладные расходы | | 78% | | | | | 199 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 128 | | | | |
| | Балконы | | | | | | | | | | | |
76. | Е56-11-1 | Снятие деревянного поручня с ограждения балкона | 100 м наличников | 0.35 | 32.50 | 32.50 | | | 11 | 11 | | | 4.21 | 1.4735
| | Накладные расходы | | 82% | | | | | 9 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 62% | | | | | 7 | | | | |
77. | Е10-01-060-01 | Установка и крепление поручней | 100 м | 0.35 | 1 406.99 | 71.40 | 1 331.55 | 4.04 | 492 | 25 | 466 | 1 | 8.993 | 3.14755

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 106.2% | | | | | 27 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 53.55% | | | | | 13 | | | | |
78. | Е15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву поручня | 100 м2 | 0.066 | 2 370.72 | 521.04 | 1 837.64 | 12.04 | 156 | 34 | 121 | 1 | 59.0755 | 3.898983
| | | | | | | | 0.31 | | | | | 0.025 | 0.00165

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 32 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 16 | | | | |
79. | Е62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток балконов за 2 раза | 100 м2 | 0.21 | 1 249.70 | 633.52 | 615.37 | 0.81 | 262 | 133 | 129 | | 80.6 | 16.926
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 106 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 67 | | | | |
80. | Е15-01-050-04 | Облицовка балконов виниловым сайдингом | 100 м2 облицовки | 0.42 | 12 443.40 | 1 709.57 | 10 679.20 | 54.64 | 5 226 | 718 | 4 485 | 23 | 191.4405 | 80.40501
| | | | | | | | 1.25 | | | | 1 | 0.1 | 0.042

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 679 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 336 | | | | |
81. | Е61-4-9 | Ремонт штукатурки балконных плит снизу цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.21 | 3 290.30 | 1 973.07 | 1 290.35 | 26.88 | 691 | 414 | 271 | 6 | 226.27 | 47.5167
| | | | | | | | 8.97 | | | | 2 | 0.72 | 0.1512
| | Накладные расходы | | 79% | | | | | 329 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 208 | | | | |
82. | Е61-4-10 | Ремонт штукатурки: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9 | 100 м2 | 0.21 | 1 001.69 | 341.39 | 646.86 | 13.44 | 210 | 72 | 136 | 3 | 39.15 | 8.2215
| | | | | | | | 4.49 | | | | 1 | 0.36 | 0.0756
| | Накладные расходы | | 79% | | | | | 58 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 37 | | | | |
83. | Е61-10-1 | Ремонт штукатурки торцов балконных плит  цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.07 | 2 946.35 | 1 715.64 | 1 229.01 | 1.70 | 206 | 120 | 86 | | 201.84 | 14.1288
| | Накладные расходы | | 79% | | | | | 95 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 60 | | | | |
84. | Е61-10-2 | Ремонт штукатурки: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 | 100 м2 | 0.07 | 921.79 | 307.53 | 613.40 | 0.86 | 65 | 22 | 43 | | 36.18 | 2.5326
| | Накладные расходы | | 79% | | | | | 17 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 11 | | | | |
85. | Е62-25-4 | Огрунтовка балконных плит под шпаклёвку с земли и лесов | 100 м2 | 0.28 | 518.47 | 42.45 | 436.27 | 39.75 | 145 | 12 | 122 | 11 | 5.06 | 1.4168
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 10 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 6 | | | | |
86. | Е62-25-10 | Шпатлевка балконных плит под окраску с земли и лесов | 100 м2 | 0.28 | 1 188.35 | 228.72 | 957.78 | 1.85 | 333 | 64 | 268 | 1 | 27.59 | 7.7252
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 51 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 32 | | | | |
87. | Е62-25-4 | Огрунтовка балконных плит под окраску с земли и лесов | 100 м2 | 0.28 | 518.47 | 42.45 | 436.27 | 39.75 | 145 | 12 | 122 | 11 | 5.06 | 1.4168
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 10 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 6 | | | | |
88. | Е15-04-014-03 | Окраска болконов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 100 м2 | 0.28 | 572.06 | 60.86 | 506.78 | 4.42 | 160 | 17 | 142 | 1 | 6.74 | 1.8872
| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 16 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 8 | | | | |
89. | Е09-03-014-01 | Устройство стоек и каркаса козырьков | 1 т конструкций | 0.265 | 1 995.33 | 618.56 | 681.53 | 695.24 | 529 | 164 | 181 | 184 | 72.772 | 19.28458
| | | | | | | | 69.47 | | | | 18 | 4.775 | 1.265375

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 81% | | | | | 147 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 72.25% | | | | | 131 | | | | |
90. | С201-1113 | Конструкции металлические | т | 0.265 | 8 640.00 | | 8 640.00 | | 2 290 | | 2 290 | | |
91. | Прайслист. | Болт анкерный (крепёж в стене) | шт. | 48 | 0.80 | | 0.80 | | 38 | | 38 | | |
92. | Е58-18-4 | Устройство обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 0.29 | 3 881.00 | 738.73 | 3 077.21 | 65.06 | 1 125 | 214 | 892 | 19 | 95.69 | 27.7501
| | Накладные расходы | | 83% | | | | | 178 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 139 | | | | |
93. | Е09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0.31 | 1 360.53 | 347.01 | 281.23 | 732.29 | 422 | 108 | 87 | 227 | 40.825 | 12.65575
| | | | | | | | 50.28 | | | | 16 | 3.2625 | 1.011375

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 81% | | | | | 100 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 72.25% | | | | | 90 | | | | |
94. | Прайслист. | Профнастил окрашенный С-21 (240руб/м2:3,57:1,18) | м2 | 36 | 56.97 | | 56.97 | | 2 051 | | 2 051 | | |
95. | Прайслист. | Саморезы для крепления профнастила | шт. | 241 | 0.68 | | 0.68 | | 164 | | 164 | | |
96. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (примыканий козырьков к стенам) | 100 м2 покрытия | 0.084 | 13 985.30 | 1 074.91 | 12 877.43 | 32.96 | 1 175 | 90 | 1 082 | 3 | 129.6625 | 10.89165
| | | | | | | | 3.63 | | | | | 0.25 | 0.021

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 108% | | | | | 97 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 55.25% | | | | | 50 | | | | |
97. | С101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.065688 | 16 249.65 | | 16 249.65 | | -1 067 | | -1 067 | | |
98. | Прайслист. | Примыкания козырька балконов 200*200  ( 200руб/м:3,57:1,18) | м | 21 | 47.48 | | 47.48 | | 997 | | 997 | | |
| | Проёмы: окна на лестничной клетке, входные двери в подъезды | | | | | | | |
100. | Прайслист. | Примыкания козырька балконов 200*200  ( 200руб/м:3,57:1,18) | м | 21 | 47.48 | | 47.48 | | 997 | | 997 | | |
101. | Е46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных | 100 м2 | 0.037 | 1 770.93 | 1 481.92 | | 289.01 | 66 | 55 | | 11 | 188.54 | 6.97598
| | | | | | | | 96.44 | | | | 4 | 7.74 | 0.28638
| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 58 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 35 | | | | |
102. | Е10-01-027-03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.037 | 51 643.97 | 2 675.88 | 47 386.07 | 1 582.03 | 1 911 | 99 | 1 753 | 59 | 310.7875 | 11.499138
| | | | | | | | 143.19 | | | | 5 | 9.875 | 0.365375

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 106.2% | | | | | 110 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 53.55% | | | | | 56 | | | | |
103. | С101-0898 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м | компл. | 2 | 55.55 | | 55.55 | | 111 | | 111 | | |
104. | Е15-05-003-01 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета, открывающихся в одну сторону | 100 м2 | 0.037 | 1 820.75 | 1 141.93 | 570.50 | 108.33 | 67 | 42 | 21 | 4 | 137.747 | 5.096639
| | | | | | | | 7.25 | | | | | 0.5 | 0.0185

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 40 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 20 | | | | |
105. | Е15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (подъезд) | 100 м2 | 0.105 | 2 598.57 | 1 405.82 | 1 183.20 | 9.55 | 273 | 148 | 124 | 1 | 159.39 | 16.73595
| | | | | | | | 0.15 | | | | | 0.0125 | 0.0013125

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 140 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 69 | | | | |
106. | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.028 | 5 839.41 | 3 340.28 | 2 455.82 | 43.31 | 164 | 94 | 69 | 1 | 383.06 | 10.72568
| | | | | | | | 14.45 | | | | | 1.16 | 0.03248
| | Накладные расходы | | 79% | | | | | 74 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 47 | | | | |
107. | Е62-25-1 | Огрунтовка  откосов под шпатлёвку | 100 м2 | 0.028 | 506.07 | 35.99 | 436.27 | 33.81 | 14 | 1 | 12 | 1 | 4.29 | 0.12012
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 1 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 1 | | | | |
108. | Е62-25-7 | Шпатлевка  откосов под окраску | 100 м2 | 0.028 | 1 155.27 | 195.64 | 957.78 | 1.85 | 32 | 5 | 27 | | 23.6 | 0.6608
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 4 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 3 | | | | |
109. | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 | 0.028 | 2 024.40 | 430.20 | 1 578.12 | 16.08 | 57 | 12 | 44 | | 49.335 | 1.38138
| | | | | | | | 0.31 | | | | | 0.025 | 0.0007

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 11 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 6 | | | | |
110. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.055 | 1 105.74 | 816.73 | | 289.01 | 61 | 45 | | 16 | 103.91 | 5.71505
| | | | | | | | 96.44 | | | | 5 | 7.74 | 0.4257
| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 50 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 30 | | | | |
111. | Е09-06-001-01 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0.3 | 1 072.69 | 853.15 | 48.64 | 170.90 | 322 | 256 | 15 | 51 | 102.913 | 30.87405
| | | | | | | | 8.89 | | | | 3 | 0.6125 | 0.18375

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 81% | | | | | 210 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 72.25% | | | | | 187 | | | | |
112. | Прайслист. | Дверь металлическая двупольная с кодовым замком и шпингалетами | шт. | 2 | 4 042.55 | | 4 042.55 | | 8 085 | | 8 085 | | |
113. | Е07-05-039-08 | Устройство герметизации коробок окон и дверей монтажной пеной | 100 м шва | 0.11 | 2 880.95 | 180.04 | 1 099.34 | 1 601.56 | 317 | 20 | 121 | 176 | 20.4125 | 2.245375
| | | | | | | | 55.63 | | | | 6 | 5.15 | 0.5665

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 139.5% | | | | | 36 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 85% | | | | | 22 | | | | |
114. | С101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки КБ-0,5 | кг | -1.474 | 82.04 | | 82.04 | | - 121 | | - 121 | | |
115. | С101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 4 | 78.84 | | 78.84 | | 315 | | 315 | | |
116. | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.023 | 5 839.41 | 3 340.28 | 2 455.82 | 43.31 | 134 | 77 | 56 | 1 | 383.06 | 8.81038
| | | | | | | | 14.45 | | | | | 1.16 | 0.02668
| | Накладные расходы | | 79% | | | | | 61 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 39 | | | | |
117. | Е62-25-1 | Огрунтовка  откосов под шпатлёвку | 100 м2 | 0.052 | 506.07 | 35.99 | 436.27 | 33.81 | 26 | 2 | 23 | 2 | 4.29 | 0.22308
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 2 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 1 | | | | |
118. | Е62-25-7 | Шпатлевка  откосов под окраску | 100 м2 | 0.052 | 1 155.27 | 195.64 | 957.78 | 1.85 | 60 | 10 | 50 | | 23.6 | 1.2272
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 8 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 5 | | | | |
119. | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 | 0.052 | 2 024.40 | 430.20 | 1 578.12 | 16.08 | 105 | 22 | 82 | 1 | 49.335 | 2.56542
| | | | | | | | 0.31 | | | | | 0.025 | 0.0013

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 21 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 10 | | | | |
120. | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0.052 | 2 024.40 | 430.20 | 1 578.12 | 16.08 | 105 | 22 | 82 | 1 | 49.335 | 2.56542
| | | | | | | | 0.31 | | | | | 0.025 | 0.0013

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 21 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 10 | | | | |
121. | Е15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.131 | 722.43 | 120.90 | 598.03 | 3.50 | 95 | 16 | 78 | | 14.0415 | 1.8394365
| | | | | | | | 0.15 | | | | | 0.0125 | 0.0016375

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 15 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 7 | | | | |
| | Козырьки над входами и крыльца | | | | | | | | | | | |
123. | Е58-17-1 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 | 0.04 | 80.11 | 79.51 | | 0.60 | 3 | 3 | | | 10.49 | 0.4196
| | Накладные расходы | | 83% | | | | | 2 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 2 | | | | |
124. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций козырька обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0.04 | 164.69 | 117.04 | | 47.65 | 7 | 5 | | 2 | 15.16 | 0.6064
| | | | | | | | 6.67 | | | | | 0.46 | 0.0184
| | Накладные расходы | | 83% | | | | | 4 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 3 | | | | |
125. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.004 | 1 167.32 | 1 167.32 | | | 5 | 5 | | | 154 | 0.616
| | Накладные расходы | | 72% | | | | | 4 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 38.25% | | | | | 2 | | | | |
126. | Е06-01-001-01 | Обетоннирование стоек | 100 м3 бетона | 0.004 | 66 120.88 | 1 569.06 | 62 171.32 | 2 380.50 | 264 | 6 | 249 | 10 | 207 | 0.828
| | | | | | | | 326.25 | | | | 1 | 22.5 | 0.09

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 7 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 55.25% | | | | | 4 | | | | |
127. | Е09-03-002-01 | Установка стоек козырька | 1 т конструкций | 0.116 | 551.68 | 107.53 | 57.76 | 386.40 | 64 | 12 | 7 | 45 | 12.0405 | 1.396698
| | | | | | | | 34.89 | | | | 4 | 2.3875 | 0.27695

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 81% | | | | | 13 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 72.25% | | | | | 12 | | | | |
128. | С103-0361 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 16 | 59.25 | | 59.25 | | 948 | | 948 | | |
129. | С101-0521 | Лист под трубу | т | 0.0035 | 7 921.54 | | 7 921.54 | | 28 | | 28 | | |
130. | Е09-03-014-01 | Устройство каркаса козырьков | 1 т конструкций | 0.121 | 1 995.33 | 618.56 | 681.53 | 695.24 | 241 | 75 | 82 | 84 | 72.772 | 8.805412
| | | | | | | | 69.47 | | | | 8 | 4.775 | 0.577775

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 81% | | | | | 67 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 72.25% | | | | | 60 | | | | |
131. | С201-1113 | Конструкции металлические | т | 0.121 | 8 640.00 | | 8 640.00 | | 1 045 | | 1 045 | | |
132. | Прайслист. | Болт анкерный | шт. | 8 | 0.80 | | 0.80 | | 6 | | 6 | | |
133. | Е10-01-083-02 | Устройство обрешетки | 100 м2 | 0.085 | 3 456.76 | 231.00 | 3 120.06 | 105.70 | 294 | 20 | 265 | 9 | 26.8295 | 2.2805075
| | | | | | | | 8.34 | | | | 1 | 0.575 | 0.048875

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 106.2% | | | | | 22 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 53.55% | | | | | 11 | | | | |
134. | Е09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0.09 | 1 360.53 | 347.01 | 281.23 | 732.29 | 122 | 31 | 25 | 66 | 40.825 | 3.67425
| | | | | | | | 50.28 | | | | 5 | 3.2625 | 0.293625

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 81% | | | | | 29 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 72.25% | | | | | 26 | | | | |
135. | Прайслист. | Профнастил окрашенный С-21 (240руб/м2:3,57:1,18) | м2 | 10.3 | 56.97 | | 56.97 | | 587 | | 587 | | |
136. | Прайслист. | Примыкания козырька к стенам 200*200  ( 200руб/м:3,57:1,18) | м | 9 | 47.48 | | 47.48 | | 427 | | 427 | | |
137. | Прайслист. | Саморезы для крепления профнастила | шт. | 63 | 0.68 | | 0.68 | | 43 | | 43 | | |
138. | Е15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: каркаса и стоек, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой пов-ти | 0.04 | 1 242.72 | 703.60 | 535.62 | 3.50 | 50 | 28 | 21 | | 81.719 | 3.26876
| | | | | | | | 0.15 | | | | | 0.0125 | 0.0005

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 26 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 13 | | | | |
139. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную под площадку крыльца, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.007 | 1 167.32 | 1 167.32 | | | 8 | 8 | | | 154 | 1.078
| | Накладные расходы | | 72% | | | | | 6 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 38.25% | | | | | 3 | | | | |
140. | Е11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 0.75 | 206.15 | 32.90 | 129.71 | 43.54 | 155 | 25 | 97 | 33 | 3.9215 | 2.941125
| | | | | | | | 4.05 | | | | 3 | 0.375 | 0.28125

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 31 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 18 | | | | |
141. | Е11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 0.6 | 528.68 | 36.94 | 411.19 | 80.55 | 317 | 22 | 247 | 48 | 4.2895 | 2.5737
| | | | | | | | 7.43 | | | | 4 | 0.6875 | 0.4125

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 29 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 17 | | | | |
142. | Е06-01-001-01 | Бетонирование крылец | 100 м3 бетона | 0.01 | 66 120.88 | 1 569.06 | 62 171.32 | 2 380.50 | 661 | 16 | 622 | 24 | 207 | 2.07
| | | | | | | | 326.25 | | | | 3 | 22.5 | 0.225

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 18 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 55.25% | | | | | 10 | | | | |
143. | С401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -1.02 | 578.53 | | 578.53 | | - 590 | | - 590 | | |
144. | Прайслист. | Бетон М-200 (5200:3,4:1,18:1,02) | м3 | 1.02 | 1 270.70 | | 1 270.70 | | 1 296 | | 1 296 | | |
145. | Е09-03-014-01 | Обрамление бетонного крыльца уголком | 1 т конструкций | 0.03 | 1 995.33 | 618.56 | 681.53 | 695.24 | 60 | 19 | 20 | 21 | 72.772 | 2.18316
| | | | | | | | 69.47 | | | | 2 | 4.775 | 0.14325

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 81% | | | | | 17 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 72.25% | | | | | 15 | | | | |
146. | С201-1113 | Конструкции металлические | т | 0.03 | 8 640.00 | | 8 640.00 | | 259 | | 259 | | |
147. | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.075 | 1 648.83 | 350.77 | 1 231.87 | 66.19 | 124 | 26 | 92 | 5 | 45.4365 | 3.4077375
| | | | | | | | 19.78 | | | | 1 | 1.5875 | 0.1190625

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 30 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 17 | | | | |
148. | Е11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до 4см | 100 м2 стяжки | 0.075 | 1 273.90 | 17.76 | 1 209.84 | 46.30 | 96 | 1 | 91 | 3 | 2 | 0.15
| | | | | | | | 13.10 | | | | 1 | 0.84 | 0.063
| | Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 4 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 4 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 4 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 4

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 2 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 1 | | | | |
| | Отмостка | | | | | | | | | | | |
150. | Е68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.1 | 2 219.76 | 466.70 | | 1 753.06 | 222 | 47 | | 175 | 57.76 | 5.776
| | | | | | | | 169.56 | | | | 17 | 15.7 | 1.57
| | Накладные расходы | | 104% | | | | | 67 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 60% | | | | | 38 | | | | |
151. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.1 | 1 342.42 | 1 342.42 | | | 134 | 134 | | | 177.1 | 17.71

Начисления:  
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 72% | | | | | 96 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 38.25% | | | | | 51 | | | | |
152. | Е01-02-027-06 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0.1 | 1 553.96 | 1 553.96 | | | 155 | 155 | | | 187.45 | 18.745

Начисления:  
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 72% | | | | | 112 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 38.25% | | | | | 59 | | | | |
153. | Е11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 9.37 | 206.15 | 32.90 | 129.71 | 43.54 | 1 932 | 308 | 1 215 | 408 | 3.9215 | 36.744455
| | | | | | | | 4.05 | | | | 38 | 0.375 | 3.51375

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 383 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 221 | | | | |
154. | Е11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 7 | 528.68 | 36.94 | 411.19 | 80.55 | 3 701 | 259 | 2 878 | 564 | 4.2895 | 30.0265
| | | | | | | | 7.43 | | | | 52 | 0.6875 | 4.8125

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 344 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 198 | | | | |
155. | Е27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.1 | 53 891.19 | 411.83 | 49 983.23 | 3 496.14 | 5 389 | 41 | 4 998 | 350 | 44.045 | 4.4045
| | | | | | | | 352.50 | | | | 35 | 23.85 | 2.385

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 127.8% | | | | | 97 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 80.75% | | | | | 61 | | | | |
| | Приямки | | | | | | | | | | | |
157. | Е69-9-1 | Уборка мусора из приямков мусора | 100 т мусора | 0.03 | 1 510.96 | 1 510.96 | | | 45 | 45 | | | 214.32 | 6.4296
| | Накладные расходы | | 78% | | | | | 35 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 23 | | | | |
158. | Е46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 1.2 | 211.81 | 70.95 | | 140.86 | 254 | 85 | | 169 | 8.24 | 9.888
| | | | | | | | 12.42 | | | | 15 | 1.15 | 1.38
| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 99 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 60 | | | | |
159. | Е46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.038 | 1 646.90 | 1 357.89 | | 289.01 | 63 | 52 | | 11 | 172.76 | 6.56488
| | | | | | | | 96.44 | | | | 4 | 7.74 | 0.29412
| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 55 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 33 | | | | |
160. | Е53-20-1 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (заделка проёмов) | 100 м3 кладки | 0.012 | 92 658.66 | 4 588.45 | 84 030.20 | 4 040.01 | 1 112 | 55 | 1 008 | 48 | 563 | 6.756
| | | | | | | | 565.50 | | | | 7 | 39 | 0.468
| | Накладные расходы | | 86% | | | | | 53 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 70% | | | | | 43 | | | | |
161. | Е08-01-003-08 | Выравнивание поверхности кладки раствором | 100 м2 изолируемой пов-ти | 0.038 | 2 711.41 | 1 004.18 | 1 687.04 | 20.19 | 103 | 38 | 64 | 1 | 111.205 | 4.22579

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 109.8% | | | | | 42 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 68% | | | | | 26 | | | | |
162. | Е08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.038 | 2 100.87 | 225.52 | 1 768.83 | 106.53 | 80 | 9 | 67 | 4 | 24.38 | 0.92644

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 109.8% | | | | | 10 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 68% | | | | | 6 | | | | |
163. | Е01-02-061-02 | Засыпка вручную приямков, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.021 | 814.88 | 814.88 | | | 17 | 17 | | | 111.78 | 2.34738

Начисления:  
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 72% | | | | | 12 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 38.25% | | | | | 7 | | | | |
| ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | 129 837 | 31 863 | 89 469 | 8 500 | | 3515.98
| | | | | | | | | | | 671 | | 50.45
| Раздел 3.  Ремонт инженерных систем
| | Энергоснабжение | | | | | | | | | | | |
165. | Е67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.4 | 73.44 | 73.07 | | 0.37 | 29 | 29 | | | 9.64 | 3.856
| | | | | | | | 0.12 | | | | | 0.01 | 0.004
| | Накладные расходы | | 85% | | | | | 25 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 19 | | | | |
166. | Ц08-02-399-02 | Прокладка провода в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.4 | 186.54 | 42.96 | 57.47 | 86.11 | 75 | 17 | 23 | 34 | 4.7 | 1.88
| | | | | | | | 27.85 | | | | 11 | 2.23 | 0.892
| | Накладные расходы | | 95% | | | | | 27 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 18 | | | | |
167. | С502-0554 | Провода силовые  с медными жилами марки ПУНП, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.04 | 7 066.03 | | 7 066.03 | | 283 | | 283 | | |
168. | Ц08-02-420-01 | Коробка ответвительная | 100 шт. | 0.01 | 12 922.34 | 2 138.76 | 9 360.48 | 1 423.10 | 129 | 21 | 94 | 14 | 234 | 2.34
| | | | | | | | 79.03 | | | | 1 | 5.45 | 0.0545
| | Накладные расходы | | 95% | | | | | 21 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 14 | | | | |
169. | С503-0460 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 1 | 3.40 | | 3.40 | | 3 | | 3 | | |
170. | Ц08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.4 | 776.02 | 71.84 | 693.74 | 10.44 | 310 | 29 | 277 | 4 | 7.86 | 3.144
| | | | | | | | 0.58 | | | | | 0.04 | 0.016
| | Накладные расходы | | 95% | | | | | 28 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 19 | | | | |
171. | Ц08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | 236.22 | 22.36 | 179.11 | 34.75 | 236 | 22 | 179 | 35 | 2.32 | 2.32
| | | | | | | | 1.45 | | | | 1 | 0.1 | 0.1
| | Накладные расходы | | 95% | | | | | 22 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 15 | | | | |
172. | Прайслист. | Щиток | шт. | 1 | 157.00 | | 157.00 | | 157 | | 157 | | |
173. | Ц08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 | 313.63 | 21.46 | 287.73 | 4.44 | 314 | 21 | 288 | 4 | 2.32 | 2.32
| | | | | | | | 0.15 | | | | | 0.01 | 0.01
| | Накладные расходы | | 95% | | | | | 20 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 14 | | | | |
174. | Ц08-03-534-01 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 4 | 1 шт. | 1 | 124.29 | 20.93 | 101.80 | 1.56 | 124 | 21 | 102 | 2 | 2.29 | 2.29
| | Накладные расходы | | 95% | | | | | 20 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 14 | | | | |
175. | С509-1178 | Переключатели П-32 М3 I-200А | шт. | 1 | 233.74 | | 233.74 | | 234 | | 234 | | |
176. | Ц08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 | 11.50 | 8.39 | 0.50 | 2.61 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0.87 | 0.87
| | | | | | | | 0.15 | | | | | 0.01 | 0.01
| | Накладные расходы | | 95% | | | | | 8 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | | | 5 | | | | |
177. | С509-8002 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО | шт. | 1 | 315.06 | | 315.06 | | 315 | | 315 | | |
| | Водопровод | | | | | | | | | | | |
179. | Е46-03-002-12 | Сверление  горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм | 100 отверстий | 0.04 | 3 821.02 | 444.13 | 828.99 | 2 547.90 | 153 | 18 | 33 | 102 | 47.5 | 1.9
| | | | | | | | 560.70 | | | | 22 | 45 | 1.8
| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 40 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 24 | | | | |
180. | Е46-03-002-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется к расценке 46-03-002-12 | 100 отверстий | 0.04 | 3 407.40 | 175.80 | 829.00 | 2 402.60 | 136 | 7 | 33 | 96 | 18.8 | 0.752
| | | | | | | | 560.80 | | | | 22 | 45 | 1.8

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 20 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 20 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 20 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 20

| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 29 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 17 | | | | |
181. | Е46-03-001-12 | Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм | 100 отверстий | 0.12 | 2 520.31 | 246.84 | 809.39 | 1 464.08 | 302 | 30 | 97 | 176 | 26.4 | 3.168
| | | | | | | | 307.76 | | | | 37 | 24.7 | 2.964
| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 66 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 40 | | | | |
182. | Е46-03-001-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется к расценке 46-03-001-12 | 100 отверстий | 0.12 | 1 608.80 | 137.40 | 809.40 | 662.00 | 193 | 16 | 97 | 79 | 14.7 | 1.764
| | | | | | | | 154.50 | | | | 19 | 12.4 | 1.488

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 10 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 10 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 10 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 20

| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 35 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 21 | | | | |
183. | Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 1.55 | 542.80 | 481.73 | 45.72 | 15.35 | 841 | 747 | 71 | 24 | 59.62 | 92.411
| | | | | | | | 2.12 | | | | 3 | 0.17 | 0.2635
| | Накладные расходы | | 74% | | | | | 555 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 375 | | | | |
184. | Е16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.7 | 3 541.83 | 1 568.89 | 97.50 | 1 875.44 | 2 479 | 1 098 | 68 | 1 313 | 162.748 | 113.9236
| | | | | | | | 243.96 | | | | 171 | 16.825 | 11.7775
| | Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 115.2% | | | | | 1 462 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 70.55% | | | | | 895 | | | | |
185. | Прайслист. | Труба полипропиленовая  диам. 50мм | м | 70 | 49.70 | | 49.70 | | 3 479 | | 3 479 | | |
186. | Прайслист. | Муфта диам. 50мм | шт. | 40 | 10.53 | | 10.53 | | 421 | | 421 | | |
187. | Прайслист. | Отвод  диам.50мм | шт. | 30 | 9.83 | | 9.83 | | 295 | | 295 | | |
188. | Прайслист. | Полуотвод  диам.50мм | шт. | 30 | 12.55 | | 12.55 | | 377 | | 377 | | |
189. | Прайслист. | Тройник 50*50*50 | шт. | 4 | 24.59 | | 24.59 | | 98 | | 98 | | |
190. | Прайслист. | Муфта  полиэтиленовая диам. 40*32мм | шт. | 1 | 80.75 | | 80.75 | | 81 | | 81 | | |
191. | Прайслист. | Муфта  с внутренней резьбой полипропиленовая диам. 50*32мм | шт. | 1 | 87.45 | | 87.45 | | 87 | | 87 | | |
192. | Прайслист. | Тройник 50*25*50 | шт. | 30 | 21.88 | | 21.88 | | 656 | | 656 | | |
193. | Прайслист. | Кран шаровый п/п диам.50мм | шт. | 4 | 177.48 | | 177.48 | | 710 | | 710 | | |
194. | Прайслист. | Кран шаровый п/п диам.25мм | шт. | 10 | 53.47 | | 53.47 | | 535 | | 535 | | |
195. | Прайслист. | Крепление со штангой диам.50мм | шт. | 60 | 40.80 | | 40.80 | | 2 448 | | 2 448 | | |
196. | Е16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.6 | 2 862.95 | 1 658.91 | 60.27 | 1 143.78 | 1 718 | 995 | 36 | 686 | 172.086 | 103.2516
| | | | | | | | 148.63 | | | | 89 | 10.25 | 6.15
| | Вычт.ресурсы:  С507-0588:[ М-(649.56=69.92*9.29) ]

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 115.2% | | | | | 1 249 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 70.55% | | | | | 765 | | | | |
197. | Прайслист. | Труба полипропиленовая  диам. 25мм | м | 60 | 29.28 | | 29.28 | | 1 757 | | 1 757 | | |
198. | Прайслист. | Отвод  диам.25мм | шт. | 40 | 3.88 | | 3.88 | | 155 | | 155 | | |
199. | Прайслист. | Полуотвод  диам.25мм | шт. | 40 | 4.01 | | 4.01 | | 160 | | 160 | | |
200. | Прайслист. | Тройник 25*20*25 | шт. | 20 | 4.94 | | 4.94 | | 99 | | 99 | | |
201. | Прайслист. | Крепление диам.25мм | шт. | 60 | 0.67 | | 0.67 | | 40 | | 40 | | |
202. | Е16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 4 565.52 | 2 109.00 | 598.97 | 1 857.55 | 913 | 422 | 120 | 372 | 218.776 | 43.7552
| | | | | | | | 243.24 | | | | 49 | 16.775 | 3.355

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 115.2% | | | | | 543 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 70.55% | | | | | 332 | | | | |
203. | Прайслист. | Труба полипропиленовая  диам. 20мм | м | 90 | 28.88 | | 28.88 | | 2 599 | | 2 599 | | |
204. | Прайслист. | Кран п/п диам.25мм | шт. | 18 | 51.62 | | 51.62 | | 929 | | 929 | | |
205. | Прайслист. | Муфта с внутренней резьбой диам. 20*15мм | шт. | 20 | 59.64 | | 59.64 | | 1 193 | | 1 193 | | |
206. | Прайслист. | Крепление диам.20мм | шт. | 62 | 0.56 | | 0.56 | | 35 | | 35 | | |
207. | Е69-4-3 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0.16 | 943.86 | 502.79 | 438.08 | 2.99 | 151 | 80 | 70 | | 60.65 | 9.704
| | | | | | | | 1.00 | | | | | 0.08 | 0.0128
| | Накладные расходы | | 78% | | | | | 62 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 40 | | | | |
208. | Е16-06-005-02 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 | 1 905.34 | 12.82 | 1 885.59 | 6.93 | 1 905 | 13 | 1 886 | 7 | 1.403 | 1.403

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 115.2% | | | | | 15 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 70.55% | | | | | 9 | | | | |
209. | С301-3378 | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм | шт. | 1 | 1 791.01 | | 1 791.01 | | 1 791 | | 1 791 | | |
210. | Е69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0.16 | 1 038.14 | 652.09 | 384.18 | 1.87 | 166 | 104 | 61 | | 78.66 | 12.5856
| | | | | | | | 0.62 | | | | | 0.05 | 0.008
| | Накладные расходы | | 78% | | | | | 81 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 52 | | | | |
| | Канализация | | | | | | | | | | | |
212. | Е46-04-010-02 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0.24 | 367.71 | 231.42 | | 136.29 | 88 | 56 | | 33 | 30.53 | 7.3272
| | | | | | | | 45.48 | | | | 11 | 3.65 | 0.876
| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 66 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 40 | | | | |
213. | Е57-2-4 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0.05 | 3 086.09 | 921.85 | | 2 164.24 | 154 | 46 | | 108 | 111.2 | 5.56
| | | | | | | | 229.74 | | | | 11 | 21 | 1.05
| | Накладные расходы | | 80% | | | | | 46 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 68% | | | | | 39 | | | | |
214. | Е46-04-009-01 | Разборка бетонного пола в санузлах | 1 м3 | 0.5 | 355.59 | 78.76 | | 276.83 | 178 | 39 | | 138 | 8.93 | 4.465
| | | | | | | | 24.41 | | | | 12 | 2.26 | 1.13
| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 50 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 30 | | | | |
215. | Е51-1-5 | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 грунта | 0.1 | 5 501.27 | 3 934.78 | 1 558.41 | 8.08 | 550 | 393 | 156 | 1 | 519.1 | 51.91
| | Накладные расходы | | 75% | | | | | 295 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 45% | | | | | 177 | | | | |
216. | Е46-03-002-12 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм | 100 отверстий | 0.12 | 3 821.02 | 444.13 | 828.99 | 2 547.90 | 459 | 53 | 99 | 306 | 47.5 | 5.7
| | | | | | | | 560.70 | | | | 67 | 45 | 5.4
| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 119 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 71 | | | | |
217. | Е46-03-002-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется к расценке 46-03-002-12 | 100 отверстий | 0.12 | 170.37 | 8.79 | 41.45 | 120.13 | 20 | 1 | 5 | 14 | 0.94 | 0.1128
| | | | | | | | 28.04 | | | | 3 | 2.25 | 0.27
| | Накладные расходы | | 99% | | | | | 4 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 59.5% | | | | | 2 | | | | |
218. | Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.84 | 713.12 | 701.17 | | 11.95 | 1 312 | 1 290 | | 22 | 85.3 | 156.952
| | | | | | | | 3.99 | | | | 7 | 0.32 | 0.5888
| | Накладные расходы | | 74% | | | | | 960 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 649 | | | | |
219. | Е16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.6 | 9 276.21 | 682.89 | 8 562.74 | 30.58 | 14 842 | 1 093 | 13 700 | 49 | 70.84 | 113.344
| | | | | | | | 1.09 | | | | 2 | 0.075 | 0.12

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 115.2% | | | | | 1 261 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 70.55% | | | | | 773 | | | | |
220. | С301-0040 | Хомуты для крепления труб диам.100мм (клипсы) | шт. | 80 | 9.66 | | 9.66 | | 773 | | 773 | | |
221. | Прайслист. | Хомут для крепления труб в подвале (со штангой) | шт. | 10 | 44.71 | | 44.71 | | 447 | | 447 | | |
222. | Прайслист. | Муфта диам. 110мм | шт. | 80 | 13.53 | | 13.53 | | 1 082 | | 1 082 | | |
223. | Прайслист. | Ревизия  диам.110мм | шт. | 6 | 22.63 | | 22.63 | | 136 | | 136 | | |
224. | Прайслист. | Отвод  диам.110мм | шт. | 10 | 11.69 | | 11.69 | | 117 | | 117 | | |
225. | Прайслист. | Полуотвод  диам.110мм | шт. | 16 | 11.69 | | 11.69 | | 187 | | 187 | | |
226. | Прайслист. | Тройник диам.110мм | шт. | 32 | 20.11 | | 20.11 | | 644 | | 644 | | |
228. | Е16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.24 | 5 483.18 | 712.16 | 4 757.02 | 14.00 | 1 316 | 171 | 1 142 | 3 | 73.876 | 17.73024
| | | | | | | | 0.36 | | | | | 0.025 | 0.006

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 115.2% | | | | | 197 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 70.55% | | | | | 121 | | | | |
229. | Прайслист. | Тройник диам.50мм | шт. | 16 | 9.10 | | 9.10 | | 146 | | 146 | | |
230. | Прайслист. | Полуотвод  диам.50мм | шт. | 16 | 4.57 | | 4.57 | | 73 | | 73 | | |
231. | Прайслист. | Отвод  диам.50мм | шт. | 16 | 4.57 | | 4.57 | | 73 | | 73 | | |
232. | Прайслист. | Отвод  диам.50мм | шт. | 16 | 9.83 | | 9.83 | | 157 | | 157 | | |
233. | Прайслист. | Полуотвод  диам.50мм | шт. | 16 | 12.55 | | 12.55 | | 201 | | 201 | | |
234. | Прайслист. | Тройник 50*50*50 | шт. | 16 | 14.59 | | 14.59 | | 233 | | 233 | | |
235. | Е65-4-2 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.16 | 540.06 | 529.23 | | 10.83 | 86 | 85 | | 2 | 63.84 | 10.2144
| | | | | | | | 3.61 | | | | 1 | 0.29 | 0.0464
| | Накладные расходы | | 74% | | | | | 64 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 43 | | | | |
236. | Е17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 1.6 | 4 354.38 | 227.92 | 4 082.53 | 43.93 | 6 967 | 365 | 6 532 | 70 | 24.64 | 39.424
| | | | | | | | 3.99 | | | | 6 | 0.32 | 0.512
| | Накладные расходы | | 115.2% | | | | | 427 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 70.55% | | | | | 262 | | | | |
237. | Е11-01-033-02 | Восстановление покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0.24 | 10 057.01 | 635.98 | 9 264.73 | 156.30 | 2 414 | 153 | 2 224 | 38 | 76.7165 | 18.41196
| | | | | | | | 11.84 | | | | 3 | 0.95 | 0.228

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 173 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 99 | | | | |
238. | Е11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0.18 | 1 211.68 | 63.42 | 1 141.80 | 6.46 | 218 | 11 | 206 | 1 | 7.65 | 1.377
| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 12 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 7 | | | | |
239. | Е15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов и плинтусов | 100 м2 | 0.24 | 2 300.35 | 453.08 | 1 837.64 | 9.63 | 552 | 109 | 441 | 2 | 51.37 | 12.3288
| | | | | | | | 0.25 | | | | | 0.02 | 0.0048
| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 103 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 51 | | | | |
240. | Е11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | 0.05 | 1 625.81 | 72.17 | 1 425.82 | 127.81 | 81 | 4 | 71 | 6 | 8.855 | 0.44275
| | | | | | | | 12.41 | | | | 1 | 1.1 | 0.055

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 6 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 3 | | | | |
241. | Е11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.5 | 719.27 | 34.30 | 684.60 | 0.36 | 360 | 17 | 342 | | 4.209 | 2.1045

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 19 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 11 | | | | |
242. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | -0.51 | 658.06 | | 658.06 | | - 336 | | - 336 | | |
243. | Прайслист. | Бетон М-200 (4500:1,02:3,5:1,18) | м3 | 0.51 | 1 068.22 | | 1 068.22 | | 545 | | 545 | | |
244. | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.05 | 1 648.83 | 350.77 | 1 231.87 | 66.19 | 82 | 18 | 62 | 3 | 45.4365 | 2.271825
| | | | | | | | 19.78 | | | | 1 | 1.5875 | 0.079375

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 21 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 12 | | | | |
245. | Е11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.05 | 3 790.05 | 582.05 | 2 749.60 | 458.40 | 190 | 29 | 137 | 23 | 53.107 | 2.65535
| | | | | | | | 6.08 | | | | | 0.4875 | 0.024375

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 32 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 18 | | | | |
246. | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.05 | 1 648.83 | 350.77 | 1 231.87 | 66.19 | 82 | 18 | 62 | 3 | 45.4365 | 2.271825
| | | | | | | | 19.78 | | | | 1 | 1.5875 | 0.079375

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 21 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 12 | | | | |
247. | Е11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.05 | 7 951.46 | 1 170.85 | 6 596.21 | 184.40 | 398 | 59 | 330 | 9 | 137.747 | 6.88735
| | | | | | | | 40.70 | | | | 2 | 3.325 | 0.16625

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 68 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 39 | | | | |
248. | Е11-01-039-02 | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтуса | 0.16 | 216.32 | 111.83 | 100.46 | 4.04 | 35 | 18 | 16 | 1 | 11.96 | 1.9136

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 20 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 11 | | | | |
249. | Е15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами плинтуса | 100 м2 окрашиваемой пов-ти | 0.01 | 2 207.12 | 517.40 | 1 678.15 | 11.58 | 22 | 5 | 17 | | 58.6615 | 0.586615
| | | | | | | | 0.15 | | | | | 0.0125 | 0.000125

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 5 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 46.75% | | | | | 2 | | | | |
250. | Е69-4-3 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0.12 | 943.86 | 502.79 | 438.08 | 2.99 | 113 | 60 | 53 | | 60.65 | 7.278
| | | | | | | | 1.00 | | | | | 0.08 | 0.0096
| | Накладные расходы | | 78% | | | | | 47 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 50% | | | | | 30 | | | | |
| | Наружная канализация | | | | | | | | | | | |
252. | Е68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.03 | 6 639.33 | 1 966.27 | | 4 673.06 | 199 | 59 | | 140 | 243.35 | 7.3005
| | | | | | | | 454.88 | | | | 14 | 41.39 | 1.2417
| | Накладные расходы | | 104% | | | | | 76 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 60% | | | | | 44 | | | | |
253. | Е01-01-011-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.037 | 4 674.93 | 32.17 | 8.38 | 4 634.39 | 173 | 1 | | 171 | 3.519 | 0.130203
| | | | | | | | 185.91 | | | | 7 | 12.025 | 0.444925

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 85.5% | | | | | 7 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 42.5% | | | | | 3 | | | | |
254. | Е01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.037 | 1 771.40 | 1 771.40 | | | 66 | 66 | | | 217.35 | 8.04195

Начисления:  
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 72% | | | | | 48 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 38.25% | | | | | 25 | | | | |
255. | Е23-03-003-03 | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца 1,5 м | 10 м3 кирпичных конструкций колодцев | 0.79 | 10 268.04 | 1 332.37 | 8 454.19 | 481.49 | 8 112 | 1 053 | 6 679 | 380 | 149.201 | 117,8688
| | | | | | | | 43.71 | | | | 35 | 3.025 | 2.3898

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 117% | | | | | 1 273 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 75.65% | | | | | 823 | | | | |
256. | С110-0104 | Люк для колодцев в канализации тяжелого типа Т | шт. | 3 | 1 321.65 | | 1 321.65 | | 3 965 | | 3 965 | | |
257. | Е16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.57 | 9 276.21 | 682.89 | 8 562.74 | 30.58 | 5 287 | 382 | 4 795 | 17 | 70.84 | 39.6704
| | | | | | | | 1.09 | | | | 1 | 0.075 | 0.042

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 115.2% | | | | | 449 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 70.55% | | | | | 275 | | | | |
258. | Е06-01-001-01 | Устройство бетонной отмостки у горловин | 100 м3 бетона, в деле | 0.008 | 66 120.88 | 1 569.06 | 62 171.32 | 2 380.50 | 529 | 13 | 497 | 19 | 207 | 1.656
| | | | | | | | 326.25 | | | | 3 | 22.5 | 0.18

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 94.5% | | | | | 15 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 55.25% | | | | | 9 | | | | |
259. | Е01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.037 | 711.34 | | | 711.34 | 26 | | | 26 | |
| | | | | | | | 114.29 | | | | 4 | 7.3875 | 0.2733375

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25

| | Накладные расходы | | 85.5% | | | | | 3 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 42.5% | | | | | 2 | | | | |
260. | Е01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.37 | 575.96 | 119.45 | | 456.51 | 213 | 44 | | 169 | 14.4095 | 5.331515
| | | | | | | | 41.04 | | | | 15 | 3.8 | 1.406

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 85.5% | | | | | 50 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 42.5% | | | | | 25 | | | | |
261. | Е11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 4,838 | 528.68 | 36.94 | 411.19 | 80.55 | 2 558 | 179 | 1 989 | 390 | 4.2895 | 20.7526
| | | | | | | | 7.43 | | | | 36 | 0.6875 | 3.3261

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 110.7% | | | | | 238 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 63.75% | | | | | 137 | | | | |
262. | Е27-06-020-09 | Восстановление а/б покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей | 1000 м2 покрытия | 0.04 | 48 956.23 | 411.83 | 45 041.03 | 3 503.38 | 1 958 | 16 | 1 802 | 140 | 44.045 | 1.7618
| | | | | | | | 352.88 | | | | 14 | 23.875 | 0.955

Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15

| | Накладные расходы | | 127.8% | | | | | 38 | | | | |
| | Сметная прибыль | | 80.75% | | | | | 24 | | | | |
263. | Е27-06-021-09 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-09 до 6см | 1000 м2 покрытия | 0.04 | 22 402.56 | 3.36 | 22 399.20 | | 896 | | 896 | | 0.36 | 0.0144

Начисления:  
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 4 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 4

| ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | 88 318 | 9 611 | 73 471 | 5 235 | | 1078.1438
| | | | | | | | | | | 682 | | 51.6110
| ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | | | | 382 922 | 57 593 | 304 342 | 20 979 | | 6457.2965
| | | | | | | | | | | 1 781 | | 130.1829
| Трудозатраты осн. рабочих | | | | | | | 6 457 | | | | |
| Трудозатраты механизаторов | | | | | | | 130 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | | | | | 6  587 | | | | |
| Оплата механизаторов | | | | | | | 1 781 | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 781 | |
| Оплата основных рабочих | | | | | | | 57 593 | 57 593 | | | |
| Всего ФОТ | | | | | | | 59 374 | | | | |
| Сметная стоимость материалов | | | | | | | 304 342 | | | | |
| Удорожание материалов, % | | 2 | | | | | 6 087 | | | | |
| Всего материалы | | | | | | | 310 429 | | | | |
| Эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 20 979 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 54 174 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 32 886 | | | | |
| Итого в  2001г. | | | | | | | 476 069 | | | | |
| с К=3.57 в ценах 2012 | | | | | | | 1 699 566 | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | 305 922 | | | | |
| Всего с НДС в текущих ценах | | | | | | | 2 005 488 | | | | |